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Dostawa mebli do nowej infrastruktury Inkubatora Przedsiębiorczości

Załącznik nr 10 do SIWZ


Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia 


1. Koncepcja 

Celem powstania nowego budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie jest stworzenie dogodnego środowiska dla rozwoju nowopowstałych i innowacyjnych firm. W związku z tym wyposażenie budynku ma odpowiadać najnowszym trendom pod względem wystroju i aranżacji wnętrz w budynkach o przeznaczeniu biznesowym. Ma je charakteryzować prostota, ale jednocześnie innowacyjność. Wysoki poziom estetyki, forma wykończenia, nowoczesność, design oraz kolory i kształty wyposażenia mają być dopasowane do rodzaju wnętrza Większość ścian pokryją jasne, przyjazne odcienie, co pozwoli łatwiej się skupić i efektywnie wykonywać zawodowe obowiązki. W każdym wnętrzu będzie zachowana spójność aranżacji przestrzeni. Dobór i funkcjonalność poszczególnych elementów wyposażenia zapewni komfort pracy oraz łatwość ich przenoszenia, zestawiania w nowy interesujący sposób. Ergonomiczne rozwiązania stanowisk pracy, w tym regulacja mebli, rozmieszczenie, zapewnią wygodę i swobodę ruchu, gwarantując komfort pracy. Wyposażenie ma być wykonane z materiałów odpornych na zabrudzenia i uszkodzenia. Nowoczesna przestrzeń biurowa w wysokim stopniu będzie dostosowana do potrzeb jego użytkowników czyli pracowników biura. 

W budynku zaplanowano różne pomieszczenia o charakterze biurowym, dla których zaplanowano następujące wyposażenie:
Biura - Biura w IP będą nowoczesne, przestrzenne i jasne. Funkcjonalność i ergonomia mebli zapewni komfort pracy wszystkich przebywających w biurze osób.

1. Biuro o powierzchni ok. 12,01 m2 (4,31x2,82)
Wyposażenie biura obejmuje:
-fotel biurowy - 1 sztuka (pkt. 2. Tabela, Lp.3)
-biurko z kontenerem - 1 sztuka (pkt. 2. Tabela, Lp.1)
-krzesła konferencyjne - 2 sztuki (pkt. 2. Tabela, Lp.4)
-regał biurowy - 1 sztuka (pkt. 2. Tabela, Lp.10)
-szafa biurowa - 1 sztuka (pkt. 2. Tabela, Lp.8)

2.Biuro o powierzchni ok. 20,15 m2 (3,53x5,64)
Wyposażenie biura obejmuje:
- fotel biurowy - 2 sztuki (pkt. 2. Tabela, Lp.3)
-biurko z kontenerem - 2 sztuki (pkt. 2. Tabela, Lp.1)
-krzesła konferencyjne - 2 sztuki (pkt. 2. Tabela, Lp.4)
-regał biurowy - 1 sztuka (pkt. 2. Tabela, Lp.10)
-szafa biurowa - 1 sztuka (pkt. 2. Tabela, Lp.8)

3.Biuro podmiotu zarządzającego IP o powierzchni ok.  20,15 m2 (3,53x5,64)
Wyposażenie biura obejmuje:
-fotel biurowy - 1 sztuka (patrz. pkt. 2. Tabela, Lp.3)
-biurko kątowe  z kontenerem - 1 sztuka (pkt. 2. Tabela, Lp.2)
-krzesła konferencyjne - 10 sztuk (pkt. 2. Tabela, Lp.4)
-regał biurowy - 1 sztuka (pkt. 2. Tabela, Lp.10)
-szafa biurowa - 1 sztuka (pkt. 2. Tabela, Lp.8)
-szafa ubraniowa – 1 sztuka (pkt. 2. Tabela, Lp.9)
- stół – 1 sztuka ((patrz. pkt. 2. Tabela, Lp.7)

Wykończenie pomieszczeń (1, 2, 3)
-ściany malowane - kolor biały w odcieniu ciepłym np. NCS – kolor S0500-N;
-wykładzina obiektowa - gładka, z tworzywa sztucznego, kolor szary
-sufit podwieszany - panelowy, kolor biały; 
- wewnętrzna stolarka okienna – kolor biały
- drzwi – pełne, w kolorze jasny beton (7us, CPL 0,7 Porta)

4. Sala konferencyjna o powierzchni 34,47 m2 (8,03x4,18)
Elegancka, jasna,.. Możliwe ustawienia sali: teatralne kolumnowe, szkolne, podkowa, mieszczące od 20 - 42 osób. Udogodnienia: światło dzienne, flipchart  z tablicą suchościeralną, projektor multimedialny*, ekran*, w zabudowie ściany zamykana szafa ze zlewem*, internet, klimatyzacja 
Wyposażenie obejmuje:
-krzesła konferencyjne - 42 sztuk; (pkt. 2. Tabela, Lp.4)
-stoły konferencyjne - 10 stołów; (pkt. 2. Tabela, Lp.5)
- szafka na sprzęt – 1 szt. (pkt. 2. Tabela, Lp. 12)
- flipchart  z tablicą suchościeralną (pkt. 2. Tabela, Lp. 14)
-*wyposażenie audio-wizualne obejmujące ekran projekcyjny opuszczany elektrycznie o wymiarach 2,70x2,20 m, plug and play, projektor multimedialny z uchwytem sufitowym  oraz zestaw głośnikowy składający się z głośników sufitowych oraz wzmacniacza,
- *w zabudowie ściany zamykana szafa ze zlewem,

*elementy niebędące przedmiotem przetargu


5. Sala coworkingu – 24,47 m2 (3,85x6,36) 
Sala, w której możliwe będzie wynajęcie miejsca do pracy na godziny w kreatywnym otoczeniu i z dostępem do Internetu. Coworking będzie przestrzenią przyjazną, inspirującą, sprzyjającą nawiązywaniu nowych kontaktów.
Wyposażenie obejmuje:
-krzesła konferencyjne - 12 sztuk; (pkt. 2. Tabela, Lp.4)
-stoły konferencyjne - 7 sztuk; (pkt. 2. Tabela, Lp.6)
-szafka na dokumenty - 12 skrytek, zamykanych na indywidualne zamki - 1 sztuka; (pkt. 2. Tabela, Lp.13)

6. Sala kreatywności – 36,36 m2 (4,18x8,76)
W strefie kreatywności w stymulującym otoczeniu (dobór odpowiednich barw i nietuzinkowych form przestrzennych) znajdą się meble, które umożliwią efektywny networking. Stworzone w ten sposób innowacyjne środowisko przyczyni się do powstawania nowych pomysłów. Elementy wykończenia będą nawiązywać do tematyki szybownictwa (np. fototapety- błękit nieba, szybowce w locie, hasło „Sky is the limit”, itp.). sztuczna trawa z wykładziną dywanową, ściana wspinaczkowa, jako strefę odpoczynku i relaksu oraz w kanapy i pufy z możliwością dowolnej aranżacji, które będą sprzyjać budowaniu przyjaznej, nieformalnej atmosfery. Kreatywna ściana do robienia notatek, pozwolą na prezentowanie stworzonych pomysłów. Sala może pełnić również funkcję sali konferencyjnej. Dzięki możliwości otwarcia sali na jadalnię będzie można uzyskać jeszcze większą przestrzeń. Dodatkowe udogodnienia to rozkładana ściana i chowany ekran oraz projektor sufitowy (elementy niebędące przedmiotem przetargu).
Wyposażenie obejmuje:
-fotel wiszący typu kokon - 2 sztuki; (pkt. 2. Tabela, Lp.17)
-pufy - 6 sztuk; (pkt. 2. Tabela, Lp.16)
-kanapy modułowe – 6 modułów, (pkt. 2. Tabela, Lp.15)
-wyposażenie audio-wizualne jak dla sali konferencyjnej
-regał – 2 sztuki (pkt. 2. Tabela, Lp.19)
-stolik kawowy – 2 sztuki (pkt. 2. Tabela, Lp.18)
Wykończenie pomieszczenia:
-detal ściany - farba tablicowa, magnetyczna, kolor ciemny zharmonizowany z całością;
-detal ściany - płyty w formacie 140x300 cm z betonu architektonicznego, z imitacją szalunku i mocowań;
-fototapeta - 2 sztuki; jedna z widokiem nieba i chmur, druga z widokiem szybowca w chmurach;
-litery - przestrzenne, montowane do ściany lub naklejane na fototapetę;
-fragment ze ścianką wspinaczkową - kamienie do wspinaczki montowane do ściany; w sumie 30 kamieni; kolory: niebieski, żółty, czerwony;
-drążek do podciągania montowany do ściany;
-wykładzina dywanowa w kolorze szarym,
-część powierzchni podłogi (ok. 14,0 m2) pokryta sztuczną trawą dekoracyjną (
-sufit podwieszany - panelowy, kolor biały; 
-wieszak - rozwiązanie indywidualne (w formie haczyków zawieszanych na drążku);
Wizualizacja Sali kreatywności w załączniku nr   do SIWZ

Szczegółowe wytyczne minimalnych parametrów dot. wyposażenia umieszczono w pkt. 2. Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów wyposażenia.


2. Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów wyposażenia
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Wymagane minimalne parametry
	Ilość
	Przeznaczenie

	
	
	
	
	

	1
	Biurko z kontenerem

	
	
	Biurko:
	
	

	



	 
 
 
	Wymiary: głębokość 80 cm, długość 140 cm, wysokość blatu  75 cm (+- 20 mm)
	50
	 biuro
 
 
 
 

	
	
	Konstrukcja z płyty wiórowej lub sklejki, laminowana o grubości min. 25 mm,
	
	

	
	
	Nogi połączone blendą (wys. ok. 60% wysokości biurka ) za pomocą mimośrodów,
	
	

	
	
	Płyta blatu wykończona obrzeżem z tworzywa sztucznego - dla zwiększenia odporności na odrywanie się obrzeża (wykończone taśmą brzegową ABS o grubości 2 - 3 mm) oraz względów estetycznych i higienicznych krawędzie blatu po odcięciu płyty wykończone w technologii bezspoinowej, bez użycia kleju.
	
	

	
	
	Stopki do regulacji poziomu  ok. 15mm
	
	

	
	
	Biurko wyposażone w przepusty kablowe do przeprowadzenia przewodów (miejsce montażu przepustów i ich ilość do wyznaczenia podczas montażu/dostawy wyposażenia)
	
	

	
	
	Kolorystyka mebli *: 
Biurko: blaty – kolory jasnego drewna (brzoza/klon) lub zbliżony, boki, blenda – szary  
	
	

	
	
	Kontener:	
	
	

	
	
	Wymiary: szerokość 45 cm (-/+20mm) głębokość. ok. 60 cm, z możliwością wsunięcia pod biurko, konstrukcja kontenera: 3 szuflady + piórnik, zamykane na klucz, 2 komplety kluczy
	
	

	
	
	Płyta wieńca górnego i dolnego kontenera wykończona obrzeżem (wykończone taśmą brzegową ABS o grubości 2 - 3 mm)
	
	

	
	
	Kontener na 4 kółkach, z czego 2 przednie posiadają hamulec
	
	

	
	
	Kolorystyka mebli*: 
Kontener: front - kolory jasnego drewna (brzoza/klon) lub zbliżony, wieniec górny, dolny, boki - szary  
Uchwyty***
	
	

	
	
	Spełnia wymogi europejskiej klasy higieny E1
	
	

	
	
	Posiada atest PZH
	
	

	
	
	Zgodne z normami technicznymi dla mebli biurowych i innych****
	
	

	
	
	Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	

	
	
	 [image: Znalezione obrazy dla zapytania biurko + kontener]   [image: Podobny obraz]

	
	

	2
	Biurko kątowe prawe z kontenerem

	
	
	Biurko wymiary: 160x160 cm, głębokość 80 i 60 cm, wysokość blatu  75 cm (+- 20 mm)
	1
	biuro

	
	
	Konstrukcja z płyty wiórowej lub sklejki, laminowana o grubości 25 mm
	
	

	
	
	płyta blatu wykończona obrzeżem z tworzywa sztucznego dla zwiększenia odporności na odrywanie się obrzeża (ABS o grubości 2-3 mm) oraz względów estetycznych i higienicznych krawędzie blatu po odcięciu płyty wykończone w technologii bezspoinowej, bez użycia kleju.
	
	

	
	
	Stopki do regulacji poziomu ok. 15mm, nogi połączone blendą (wys. ok. 60% wysokości biurka) za pomocą mimośrodów, 
	
	

	
	
	Biurko wyposażone w przepusty kablowe do przeprowadzenia przewodów (miejsce montażu przepustów i ich ilość do wyznaczenia podczas montażu/dostawy wyposażenia).
	
	

	
	
	Kolorystyka mebli*: 
Biurko: blaty – kolory jasnego drewna (brzoza/klon) lub zbliżony, boki, blenda – szary  
	
	

	
	
	Spełnia wymogi europejskiej klasy higieny E1
	
	

	
	
	Posiada atest PZH
	
	

	
	
	Zgodne z normami technicznymi dla mebli biurowych i innych****
	
	

	
	
	Kontener: zgodnie z opisem powyżej
	
	

	
	
	Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	

	
	
	


 
	
	

	3
	fotel biurowy

	
	 
 
 
 
	Wymiary:
wysokość  95-105 cm, 
szerokość całkowita krzesła 55-65 cm, 
wysokość oparcia nie mniejsza niż 50 cm,  
wysokość od podłoża do siedziska 40-50 cm, 
głębokość siedziska krzesła 55-65 cm, 
szerokość siedziska krzesła 55-65 cm,.
waga maksymalna – 16 kg
	51
	biuro
 
 
 
 
 

	
	
	Konstrukcja metalowa 
	
	

	
	
	Obrotowy, lekki, regulowany (odchylenie, kąt oparcia, opór odchylania, wysokość siedziska, głębokość siedziska, wysokość oparcia);
	
	

	
	
	Siedzisko wyprofilowane, miękkie, tapicerowane oparcie wyprofilowane, miękkie, siatkowe
	
	

	
	
	Podłokietniki z regulacją ich wysokości; 
	
	

	
	
	Podłokietniki mają mieć nakładki z miękkiego poliuretanu (PU),
	
	

	
	
	Fotel na pięcioramiennej podstawie, na kółkach; 
	
	

	
	
	Tapicerka o wysokiej wytrzymałości na ścieranie (powyżej 200 tys. cykli w skali Martindala), gęsta, regularna struktura tkania.
	
	

	
	
	Kolorystyka tapicerki:***
- kolor tapicerki zielony melanż (tkanina złożona ze splotu nitek o różnych barwach, w tym różnych odcieni zieleni), ostatecznie dający efekt koloru „żywego” zielonego, nawiązujący  do koloru z broszury LCB, korespondujący z tapicerką kanap w tym kolorze, 
	
	

	
	
	- tapicerka odporna na plamy i zabrudzenia,
- pilIing według normy EN ISO 12945-2, wynik 4,
- odporność koloru na światło w skali 1 - 8 według normy EN ISO 105 -B02, wynik 5-7,
- odporność koloru na ścieranie w skali 1 - 5 według normy EN IS0 105x12(mokre/suche), wynik 4-5,
 - trudnopalność (papieros, zapałka) EN1021 P1&2  
	
	

	
	
	Spełnia wymogi europejskiej klasy higieny E1
	
	

	
	
	Posiada atest PZH
	
	

	
	
	Zgodne z normami technicznymi dla mebli biurowych i innych****
	
	

	
	
	Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	

	
	
		

[image: ]   



	
	

	4
	krzesła

	


	 
 
	Wymiary:
Szerokość  45-55 cm, głębokość  50-60 cm, wysokość  80-90 cm, wysokość siedziska  45-50 cm; waga - 4,75 kg
	 148




















 
	 Biuro, sala konferencyjna, jadalnia/hol, sala coworkingu

	
	
	Nowoczesne i uniwersalne modele 
	
	

	
	
	Profilowane drewno lub sklejka, laminowane
	
	

	
	
	Drewno lub sklejka w kolorze jasnego drewna (brzoza/klon) lub zbliżony, zabezpieczona wysokiej jakości lakierem bezbarwnym, odpornym
na promienie UV. Dodatkowo może być bejcowana wg dostępnej palety kolorów.
	
	

	
	
	Konstrukcja wykonana z profili stalowych okrągłych o średnicy minimum 18-20 mm, malowana proszkowo, wszystkie elementy konstrukcyjne mają być spawane a nie gięte,
	
	

	
	
	Wszystkie spawy mają być wykonane w sposób niewidoczny (gładkie i niewystające poza obrys profilu),  
przednie nogi mają być prostopadłe do siedziska i umieszczone w taki sposób, aby nie wychodziły poza obrys siedziska, 
tylne nogi mają być wysunięte na zewnątrz (na boki) od siedziska tak, aby przy ustawieniu krzeseł w rzędy stanowiły dystans pomiędzy krzesłami zwiększając przestrzeń dla użytkownika
	
	

	
	
	Stopki zakończone nakładkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczającymi posadzkę
	
	

	
	
	Do stelaża przymocowane (np. filcowe) osłonki zabezpieczające stelaż i siedzisko przed zarysowaniem przy sztaplowaniu.
	
	

	
	
	Sztaplowanie i możliwość składowania na wózku transportowym (po min. 6 krzeseł)
	
	

	
	
	Siedzisko wyprofilowane, miękkie, tapicerowane
oparcie wyprofilowane, miękkie, tapicerowane
	
	

	
	
	Tapicerka o wysokiej wytrzymałości na ścieranie (powyżej
200 tys. cykli w skali Martindala), gęsta, regularna struktura tkania.
	
	

	
	
	Kolorystyka tapicerki:**
Kolor tapicerki zielony melanż (tkanina złożona ze splotu nitek o różnych barwach, w tym różnych odcieni zieleni), ostatecznie dający efekt koloru „żywego” zielonego, nawiązujący  do koloru z broszury LCB, korespondujący z tapicerką kanap w tym kolorze
	
	

	
	
	- tapicerka odporna na plamy i zabrudzenia,
- pilIing według normy EN ISO 12945-2, wynik 4,
- odporność koloru na światło w skali 1 - 8 według normy EN ISO 105 -B02, wynik 5-7,
- odporność koloru na ścieranie w skali 1 - 5 według normy EN IS0 105x12(mokre/suche), wynik 4-5,
 - trudnopalność (papieros, zapałka) EN1021 P1&2  
	
	

	
	
	Spełnia wymogi europejskiej klasy higieny E1
	
	

	
	
	Posiada atest PZH
	
	

	
	
	Zgodne z innymi normami technicznymi dla mebli biurowych i innych****
	
	

	
	
	Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	

	
	
	

 [image: Znalezione obrazy dla zapytania krzesÅ�a konferencyjne do sztaplowania]         
	

	5
	stół konferencyjny

	
	
	 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Wymiary: szer. 40cm, dług. 120cm, wysokość 75cm  
Prostokątny z możliwością składania nóg. 
	12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 Sala konferencyjna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	Wytrzymałe, lekkie
	
	

	
	
	Płyta wiórowa lub sklejka, laminowane
	
	

	
	
	Rama stalowa, malowana proszkowo, składana, z możliwością dostawienia krzesła do krótkiego boku i wsunięcia stóp pod ramę/stelaż, łatwa do złożenia
	
	

	
	
	Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej 
• o grubości 18 - 25 mm, 
• pokrytej obustronnie okleiną sztuczną odporną na zarysowania.
	
	

	
	
	Możliwość łączenia stołów w większe moduły i przechowywania np. na wózkach wyposażonych w koła (po ok. 6 stołów);
	
	

	
	
	Płyta blatu biurka wykończona obrzeżem (ABS o grubości 2-3 mm) wtopionym w płytę.
	
	

	
	
	Kolorystyka*: 
Blaty – kolory jasnego drewna (brzoza/klon) lub zbliżony, 
	
	

	
	
	Spełnia wymogi europejskiej klasy higieny E1
	
	

	
	
	Posiada atest PZH
	
	

	
	
	Zgodne z normami technicznymi dla mebli biurowych i innych****
	
	

	
	
	Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	

	
	
	[image: Znalezione obrazy dla zapytania stÃ³Å� konferencyjny skÅ�Ä�dany] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





	
	

	6
	stół konferencyjny

	
	 
 
	Wymiary: szer. 80 cm, dług. 120cm, wysokość 75cm 
Prostokątny z możliwością składania nóg. 
	11
 
 
	Coworking, jadalnia
 
 

	
	
	Wytrzymałe, lekkie
	
	

	
	
	Płyta wiórowa lub sklejka, laminowane
	
	

	
	
	Rama stalowa, malowana proszkowo, składana, z możliwością dostawienia krzesła do krótkiego boku i wsunięcia stóp pod ramę/stelaż, łatwa do złożenia
	
	

	
	
	Możliwość umieszczenia kilku stołów w rzędzie lub łączenia w celu zaoszczędzenia miejsca lub stworzenia większego stołu
	
	

	
	
	Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej 
• o grubości 18 - 25 mm, 
• pokrytej obustronnie okleiną sztuczną odporną na zarysowania.
	
	

	
	
	Możliwość łączenia stołów w większe moduły i przechowywania np. na wózkach wyposażonych w koła (po ok. 6 stołów);
	
	

	
	
	Płyta blatu wykończona obrzeżem z (ABS o grubości 2-3 mm) wtopionym w płytę.
	
	

	
	
	Kolorystyka*: 
Blaty – kolory jasnego drewna (brzoza/klon) lub zbliżony, 
	
	

	
	
	Spełnia wymogi europejskiej klasy higieny E1
	
	

	
	
	Posiada atest PZH
	
	

	
	
	Zgodne z normami technicznymi dla mebli biurowych i innych****
	
	

	
	
	Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	

	
	
	[image: Znalezione obrazy dla zapytania stÃ³Å� konferencyjny skÅ�Ä�dany]
	
	

	7
	Stół konferencyjny duży

	
	
	Wymiary: szer. 80 cm, dł. 200cm, wysokość 75cm  
	1
	Biuro podmiotu zarządzającego IP

	
	
	Rama stalowa, malowana proszkowo, 
	
	

	
	
	Płyta wiórowa lub sklejka, laminowane
	
	

	
	
	Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej 
• o grubości min. 25 mm, 
• pokrytej obustronnie okleiną sztuczną odporną na zarysowania.
	
	

	
	
	Płyta blatu wykończona obrzeżem (ABS o grubości 2-3 mm) wtopionym w płytę
	
	

	
	
	Kolorystyka*: 
Blaty – kolory jasnego drewna (brzoza/klon) lub zbliżony
	
	

	
	
	Spełnia wymogi europejskiej klasy higieny E1
	
	

	
	
	Posiada atest PZH
	
	

	
	
	Zgodne z normami technicznymi dla mebli biurowych i innych****
	
	

	8
	szafa biurowa

	
	
	Wymiary (+- 20 mm): szerokość 80 cm /głębokość 40 cm / wysokość 185 cm
	33
	biuro

	
	· 
	Szafa dwudrzwiowa z parą drzwi uchylnych, zamykanych na klucz, z kompletem dwóch kluczy patentowych
	
	

	
	· 
	Stabilna budowa, wykonana w sposób przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej
	
	

	
	· 
	Korpus/obudowa i drzwi wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, łączonej żywicą mocznikową pokrytą obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną, laminowana
	
	

	
	· 
	Grubość płyty – minimum 18 mm. 
Półki (4 szt.) wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, 
• o grubości minimum 18mm 
Półki mocowane na stałe, 
Wnętrze szafy posiada cztery półki, pozwalające na składowanie pięciu rzędów segregatorów (min. wysokość 33cm). Udźwig każdej półki do 50 kg,  półki w kolorze korpusu (odcienie szarości)(kolorystyka*)
	
	

	
	
	,,Plecy” – tylna część szafy wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, HDF 3mm, w kolorze korpusu szafy (kolorystyka*)
	
	

	
	
	Korpus - wieniec górny widoczny płyty o grubości 18 mm i dolny za drzwiami szafy  wykonany z płyty o grubości 18 mm.  Wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty (kolorystyka*), odporną na uderzenia mechaniczne
	
	

	
	
	Szafa wyposażona w cokół dolny o wys. 8 cm, stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy, w zakresie minimum 15 mm, bez potrzeby odsuwania lub podnoszenia mebla
	
	

	
	
	Uchwyty***
	
	

	
	
	Kolorystyka:*
Korpus/obudowa, półki, tylna część szafy – szary, fronty - kolory jasnego drewna (brzoza/klon) lub zbliżony
	
	

	
	
	Spełnia wymogi europejskiej klasy higieny E1
	
	

	
	
	Posiada atest PZH
	
	

	
	
	Zgodne z normami technicznymi dla mebli biurowych i innych****
	
	

	
	
	Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	

	
	
	
[image: OHA-SA-546]       
	
	

	9
	Szafa ubraniowa

	
	 
	Wymiary (+- 20 mm): szerokość 80 cm /głębokość 40 cm / wysokość 185 cm
	1
 
	biuro
 

	
	
	Szafa dwudrzwiowa z parą drzwi uchylnych, zamykanych na klucz, z kompletem dwóch kluczy patentowych
	
	

	
	
	Stabilna budowa, wykonana w sposób przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej
	
	

	
	
	Korpus/obudowa i drzwi wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, łączonej żywicą mocznikową pokrytą obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną, laminowana
	
	

	
	
	Grubość płyty – minimum 18 mm. 
Półki (1 szt. przez całą długość szafy) wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, 
• o grubości minimum 18 mm
Półki mocowane na stałe, 
- szafa ubraniowa ma być wyposażona w półkę (w górnej części szafy, jw.) oraz uchwyt na wieszaki zamocowany do górnej półki, prostopadle do otwieranych drzwi, wysuwany. 
- wszystkie drzwi maja posiadać zamek patentowy, półki w kolorze korpusu (odcienie szarości)
	
	

	
	
	,,Plecy” – tylna część szafy wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej,  HDF 3mm, w kolorze korpusu szafy. 
	
	

	
	
	Korpus - wieniec górny widoczny płyty o grubości 18 mm i dolny za drzwiami szafy  wykonany z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, odporną na uderzenia mechaniczne
	
	

	
	
	Szafa wyposażona w cokół dolny o wys. 8 cm, stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy, w zakresie minimum 15 mm, bez potrzeby odsuwania lub podnoszenia mebla
	
	

	
	
	Uchwyty***
	
	

	
	
	Kolorystyka:*
Korpus/obudowa, półki, tylna część szafy – szary, fronty - kolory jasnego drewna (brzoza/klon) lub zbliżony
	
	

	
	
	Spełnia wymogi europejskiej klasy higieny E1
	
	

	
	
	Posiada atest PZH
	
	

	
	
	Zgodne z normami technicznymi dla mebli biurowych i innych****
	
	

	
	
	Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	

	
	
	[image: ]
	
	

	10
	Regał biurowy

	
	 
 
 
 
 
 
 
 
	Wymiary (+- 20 mm): szerokość 80cm /głębokość 40cm / wysokość 185 cm
	33





 
	biuro


 

	
	
	Korpus/obudowa i drzwi wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, łączonej żywicą mocznikową pokrytą obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną, laminowana
	
	

	
	
	Część dolna dwudrzwiowa z parą drzwi uchylnych, zamykanych na klucz, z kompletem dwóch kluczy patentowych, część  górna otwarta
	
	

	
	
	Stabilna budowa, wykonana w sposób przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej
	
	

	
	
	Półki (4 szt.) wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, 
• o grubości minimum 18 mm. 
Półki mocowane na stałe, 
Wnętrze szafy posiada cztery półki z możliwością regulacji wysokości pozwalające na składowanie pięciu rzędów segregatorów (min. wysokość 33cm). Udźwig każdej półki do 50 kg,  półki w kolorze korpusu (odcienie szarości)
	
	

	
	
	,,Plecy” – tylna część szafy wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej,  HDF 3mm, w kolorze korpusu szafy
	
	

	
	
	Korpus - wieniec górny widoczny płyty o grubości 18 mm i dolny za drzwiami szafy  wykonany z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, odporną na uderzenia mechaniczne
	
	

	
	
	Szafa wyposażona w cokół dolny o wys. 8 cm, stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy, w zakresie minimum 15 mm, bez potrzeby odsuwania lub podnoszenia mebla
	
	

	
	
	Uchwyty***
	
	

	
	
	Kolorystyka:*
Korpus/obudowa, półki, tylna część szafy – szary, fronty - kolory jasnego drewna (brzoza/klon) lub zbliżony
	
	

	
	
	Spełnia wymogi europejskiej klasy higieny E1
	
	

	
	
	Posiada atest PZH
	
	

	
	
	Zgodne z normami technicznymi dla mebli biurowych i innych****
	
	

	
	
	Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	

	
	
	[image: OHA-SA-548] 
	
	

	11
	Szafa

	
	
	Wymiary (+- 20 mm): szerokość 80cm /głębokość 30cm / wysokość 210 cm
	jadalnia
	

	
	
	Szafa dwudrzwiowa z parą drzwi uchylnych, zamykanych na klucz, z kompletem dwóch kluczy patentowych
	
	

	
	
	Stabilna budowa, wykonana w sposób przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej
	
	

	
	
	Korpus/obudowa i drzwi wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, łączonej żywicą mocznikową pokrytą obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną, laminowana
	
	

	
	
	Grubość płyty – minimum 18 mm. 
Półki (4 szt.) wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, 
• o grubości minimum 18mm 
Półki mocowane na stałe, 
Wnętrze szafy posiada cztery półki, pozwalające na składowanie pięciu rzędów segregatorów (min. wysokość 33cm). Udźwig każdej półki do 50 kg,  półki w kolorze korpusu (odcienie szarości)(kolorystyka*)
	
	

	
	
	,,Plecy” – tylna część szafy wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, HDF 3mm, w kolorze korpusu szafy (kolorystyka*)
	
	

	
	
	Korpus - wieniec górny widoczny płyty o grubości 18 mm i dolny za drzwiami szafy  wykonany z płyty o grubości 18 mm.  Wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty (kolorystyka*), odporną na uderzenia mechaniczne
	
	

	
	
	Szafa wyposażona w cokół dolny o wys. 8 cm, stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy, w zakresie minimum 15 mm, bez potrzeby odsuwania lub podnoszenia mebla
	
	

	
	
	Uchwyty***
	
	

	
	
	Kolorystyka:*
Korpus/obudowa, półki, tylna część szafy – szary, fronty - kolory jasnego drewna (brzoza/klon) lub zbliżony
	
	

	
	
	Spełnia wymogi europejskiej klasy higieny E1
	
	

	
	
	Posiada atest PZH
	
	

	
	
	Zgodne z normami technicznymi dla mebli biurowych i innych****
	
	

	
	
	Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	

	
	
	[image: ]
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	Szafka na sprzęt

	
	 
 
 
 
 
 
 
 
	Wymiary (+- 20 mm): szerokość 80 cm /głębokość 40 cm / wysokość 70-80 cm
	1
 
 

 
 
 
	 Sala konferencyjna
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	Płyta wiórowa trójwarstwowa, laminowana
	
	

	
	
	Szafa dwudrzwiowa z parą drzwi uchylnych, zamykanych na klucz, z kompletem dwóch kluczy patentowych
	
	

	
	
	Stabilna budowa, Szafa wykonana w sposób przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej
	
	

	
	
	Półki (1 szt.) wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, 
• o grubości minimum 18/25mm. – zależy od szerokości 
Półki mocowane na stałe, wnętrze szafy posiada jedną półkę. Udźwig półki do 50 kg,  półki w kolorze korpusu (odcienie szarości)
	
	

	
	
	,,Plecy” – tylna część szafy wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, HDF 3mm, w kolorze korpusu szafy
	
	

	
	
	Korpus - wieniec górny widoczny płyty o grubości 18 mm i dolny za drzwiami szafy  wykonany z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, odporną na uderzenia mechaniczne
	
	

	
	
	Szafa wyposażona w cokół dolny, stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy, w zakresie minimum 15 mm, bez potrzeby odsuwania lub podnoszenia mebla
	
	

	
	
	Uchwyty***
	
	

	
	
	Kolorystyka:*
Korpus/obudowa, półki, tylna część szafy – szary, fronty - kolory jasnego drewna (brzoza/klon) lub zbliżony
	
	

	
	
	Spełnia wymogi europejskiej klasy higieny E1
	
	

	
	
	Posiada atest PZH
	
	

	
	
	Zgodne z normami technicznymi dla mebli biurowych i innych****
	
	

	
	
	Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	

	
	
	
[image: OHA-SA-257]
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	szafa do sali coworkingu

	
	 
 
 
 
 
 
	Wymiary szafki: głębokość całości 40-55 cm, wysokość maksymalnie180 cm; 
wymiary skrytki minimum: szerokość 35 cm, głębokość 35 cm, wysokość 45 cm
	1





	sala coworkingu
 
 
 
 
 

	
	
	Z płyty wiórowej trzywarstwowej, laminowana
	
	

	
	
	12 skrytek, zamykanych na indywidualne zamki; do każdego zamka 2 klucze, zamek w systemie klucza master; zamki tradycyjne, kodowane ręcznie lub elektronicznie albo karty dostępu
	
	

	
	
	Wzmocnienie drzwiczek, ryglowanie 1-punktowe
	
	

	
	
	Funkcja skrytki: przechowywanie segregatorów, dokumentów, laptopów itp.
	
	

	
	
	,,Plecy” – tylna część szafy wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, o grubości 8-12 mm, w kolorze korpusu szafy
	
	

	
	
	Korpus - wieniec górny widoczny płyty o grubości 18 mm i dolny za drzwiczkami szafy  wykonany z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, odporną na uderzenia mechaniczne
	
	

	
	
	Szafa wyposażona w cokół dolny, stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy, w zakresie minimum 15 mm, bez potrzeby odsuwania lub podnoszenia mebla
	
	

	
	
	Uchwyty**
	
	

	
	
	Kolorystyka:*
Korpus/obudowa, półki, tylna część szafy – szary, fronty - kolory jasnego drewna (brzoza/klon) lub zbliżony
	
	

	
	
	Spełnia wymogi europejskiej klasy higieny E1
	
	

	
	
	Posiada atest PZH
	
	

	
	
	Zgodne z normami technicznymi dla mebli biurowych i innych****
	
	

	
	
	Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
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	flipchart-tablica

	

	
	Podstawa jezdna (kółka z systemem blokowania), regulowana wysokość
	4
 
	Sala konferencyjna, sala coworkingu

	
	
	Wymiary: możliwość zawieszenia  papieru w formacie  A1, ok. 74 x 106 cm.
	
	

	
	
	Powierzchnia magnetyczna - suchościeralna (na markery do tablic białych i magnesy).
	
	

	
	
	Istnieje możliwość zawieszenia bloku A1, poprzez odpowiednie ustawienie rozstawu haków. W zestawie: elementy montażowe
	
	

	
	
	Możliwość wysunięcia, dodatkowych ramiom w celu przypięcia do tablicy więcej arkuszy papieru
	
	

	
	
	Markery (4 kolory) do tablic białych, gąbka i magnesy w zestawie
	
	

	
	
	Rama aluminiowa zapewnia stabilizację oraz podnosi estetykę produktu, półka na gąbkę
	
	

	
	
	Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	

	
	
	

	
	

	15
	kanapa modułowa 

	
	 
 
	Wymiary modułu: siedzisko min. 60x60 cm, wys. siedziska do 47 cm, wysokość z oparciem do 85 cm; 
	10 modułów
 
 



	 
 Sala kreatywności, jadalnia/hall

	
	
	Nóżki metalowe wys. ok 5 cm, pasujące do wystroju sali kreatywności
	
	

	
	
	Siedziska i oparcia jako osobne elementy; możliwość łączenia poszczególnych modułów za pomocą łączników stabilizujących - sąsiadujące elementy nie przesuwają się
	
	

	
	
	Siedziska i oparcia wyprofilowane, miękkie
	
	

	
	
	Tapicerka o wysokiej wytrzymałości na ścieranie (powyżej 200 tys. cykli w skali Martindala), gęsta, regularna struktura tkania
	
	

	
	
	- Tapicerka odporna na plamy i zabrudzenia,
- PilIing według normy EN ISO 12945-2, wynik 4,
- Odporność koloru na światło w skali 1 - 8 według normy EN ISO 105 -B02, wynik 5-7,
- Odporność koloru na ścieranie w skali 1 - 5 według normy EN IS0 105x12(mokre/suche), wynik 4-5,
 - Trudnopalność (papieros, zapałka) EN1021 P1&2  
	
	

	
	
	Kolorystyka tapicerki:**
4 moduły (do jadalni) - kolorystyka tapicerki „zielony melanż” (tkanina złożona ze splotu nitek o różnych barwach, w tym różnych odcieni zieleni), ostatecznie dający efekt koloru „żywego” zielonego nawiązujący  do koloru z broszury LCB, korespondujący z tapicerką krzeseł konferencyjnych, 
6 modułów  (sala kreatywności) kolorystyka nawiązująca do logo LCB (czerwony, żółty, granat - melanż (tkanina złożona ze splotu nitek o różnych barwach, w tym różnych odcieni )), zgodnie z aranżacją Sali kreatywności
	
	

	
	
	Spełnia wymogi europejskiej klasy higieny E1
	
	

	
	
	Posiada atest PZH
	
	

	
	
	Zgodne z pozostałymi normami technicznymi dla mebli biurowych i innych****
	
	

	
	
	Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	

	
	
	   [image: Znalezione obrazy dla zapytania kanapy moduÅ�owe  do biur][image: Podobny obraz][image: Podobny obraz]
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	pufa

	
	
 
 
 
	Wymiary: min. 40x40 cm, wys. 45 cm; mogą być różne kształty
	6
 
 
 
 
	Sala kreatywności
 
 
 
 

	
	
	Stelaż wykonany z płyty wiórowej, płyty pilśniowej, litego drewna
	
	

	
	
	Tapicerowane tkaniną o odporności na ścieranie min 200.000 cykli Martindale lub równoważna
	
	

	
	
	U chwyty do przenoszenia, możliwość łączenia/zsuwania razem
	
	

	
	
	- Tapicerka odporna na plamy i zabrudzenia,
- PilIing według normy EN ISO 12945-2, wynik 4
- Odporność koloru na światło w skali 1 - 8 według normy EN ISO 105 -B02, wynik 5-7
- Odporność koloru na ścieranie w skali 1 - 5 według normy EN IS0 105x12(mokre/suche), wynik 4-5,
 - Trudnopalność (papieros, zapałka) EN1021 P1&2  
	
	

	
	
	Kolorystyka:**
nawiązująca do logo LCB (czerwony, żółty, granat - melanż” (tkanina złożona ze splotu nitek o różnych barwach, w tym różnych odcieni)), zgodnie z aranżacją Sali kreatywności
	
	

	
	
	Spełnia wymogi europejskiej klasy higieny E1
	
	

	
	
	Posiada atest PZH
	
	

	
	
	Zgodne z pozostałymi normami technicznymi dla mebli biurowych i innych****
	
	

	
	
	 Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	

	
	
	[image: https://admin.centrumkrzesel.pl/web/uploads/zdjecia/pufa-vancouver-oto-vos-2733.jpeg]
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	 fotel wiszący typu kokon

	










	
 
 
 
 
 
 
 
	Wymiary maksymalne ze stelażem 210x120x90 cm
wymiary siedziska – wysokość maks. – 130 cm, szerokość 80-90 cm, głębokość – 70-80 cm
	2










	Sala kreatywności











	
	
	stelaż stalowy, stojący, malowany proszkowo; trwały, podstawa ramy w kształcie koła (średnica ok. 100 cm) zapewniający bezpieczne i stabilne użytkowanie fotela, średnica rury 45mm i grubość ścianki 3,5mm
	
	

	
	
	Kokon w formie plecionki  (oplot technorattanowy)
	
	

	
	
	Wyposażony w miękką i wygodną poduszkę, poduszka lub poszewka możliwa do prania
	
	

	
	
	Obciążenie 150 kg
	
	

	
	
	Kolorystyka*** 
Fotel szary + rama szara + poduszka szara
	
	

	
	
	 Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	

	
	
	[image: FOTEL BUJANY OGRODOWY KOSZ WISZÄ�CY HUÅ�TAWKA LEÅ»AK][image: Podobny obraz]
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	stoliki (typu kawowego)

	
	
	Wymiary: min. 50x50
	2










	Sala kreatywności, jadalnia/hol

	
	
	Płyta wiórowa, sklejka, laminowana
	
	

	
	
	Konstrukcja lekka, wytrzymała, Stelaż stołów wykonane są z profili stalowych malowanych proszkowo
	
	

	
	
	Blat o grubości min 2 cm, odporny na zabrudzenia w tym wodoodporny – nie powodujący purchawek
	
	

	
	
	Kolorystyka*: blat odcienie szarości – korespondujący z pozostałym wyposażeniem jak biurko, stoły, regał, itp.
	
	

	
	
	Spełnia wymogi europejskiej klasy higieny E1
	
	

	
	
	Posiada atest PZH
	
	

	
	
	Zgodne z normami technicznymi dla mebli biurowych i innych****
	
	

	
	
	         Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	

	
	
	[image: Znalezione obrazy dla zapytania stolik kawowy do pomieszczeÅ� biurowych]
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	Regał

	
	
	Płyta wiórowa, sklejka, laminowana
	2
	Sala kreatywności

	
	
	2 półki, wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, 
• o grubości minimum 18mm
Półki mocowane na stałe
Brak tylnej ścianki
	
	

	
	
	Wieniec górny i dolny wykonany z płyty o grubości 25- 28 mm. 
Wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą ABS o grubości 2 mm, w kolorze płyty, odporną na uderzenia mechaniczne. 
Wieniec dolny wyposażony w 4 kółka, z możliwością ich zablokowania 
	
	

	
	
	Kolorystyka:*
korpus/obudowa, półki - szary – korespondujący z pozostałym wyposażeniem jak biurko, stoły, regał, itp.
	
	

	
	
	Spełnia wymogi europejskiej klasy higieny E1
	
	

	
	
	Posiada atest PZH
	
	

	
	
	Zgodne z normami technicznymi dla mebli biurowych i innych****
	
	

	
	
	Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	

	
	
	[image: https://media.castorama.pl/media/catalog/product/cache/0/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/R/e/Regal_Form_Mixxit_3-komorowy_108_x_39_x_33_cm_bialy-113148-252662_2.jpg]
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	Stolik cateringowy

	
	
	Wymiary:
rozłożony (ø x szer.): ok. 80, wysokość:  110cm 
złożony (dł. x szer. x wys.): ok. 140 x 80 x 5cm
waga: ok. 9kg
grubość blatu ok. 5 cm
	4
	jadalnia

	
	
	Blat stolika wykonany jest z tworzywa sztucznego
Stelaż metalowy malowany proszkowo 
Gumowe nóżki niwelujące hałas i zapobiegające rysowaniu podłogi
	
	

	
	
	Blokada uniemożliwiająca jego samoczynne złożenie się, stabilny
	
	

	
	
	Blat wodoodporny w kolorze szarym,  łatwy do czyszczenia
	
	

	
	
	Wyposażony w elastyczny pokrowiec ściśle przylegający, dopasowany do rozmiarów stolika, kolor szary (co najmniej zbliżony do koloru wyposażenia - kolorystyka*), nie wymagający prasowania, plamoodporny
	
	

	
	
	Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	

	
	
	[image: https://meblecateringowe.pl/104-large_default/80362-stol-cateringowy-koktajlowy-fi84110cm.jpg] [image: https://meblecateringowe.pl/106-thickbox_default/80362-stol-cateringowy-koktajlowy-fi84110cm.jpg] [image: https://pracowniahoreca24.pl/userdata/gfx/1a65c897dd6835969887d7513a39c994.jpg]
	
	

	21
	Zestaw mebli do jadalni/na taras

	




	 
	Lekkie, wytrzymałe, odpowiednie także na zewnątrz; odporne na warunki atmosferyczne (promieniowanie UV, deszcz, wiatr, temperatury niskie i wysokie itp.) i zabrudzenia, nóżki antypoślizgowe; 
	 2 zestawy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 Jadalnia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	Wykonane np. z polipropylenu i włókna szklanego; możliwość sztaplowania
	
	

	
	
	Krzesła:
Rozmiar: Szerokość: ok. 50-60 cm, Długość: 60 cm, Wysokość: 85/95 cm
Wysokość siedziska:	ok. 45 cm
Wysokość podłokietnika:	ok. 65 cm
Waga:	ok. 3-4 kg
Materiał krzesła: Rama/stelaż: Stal, Oparcie: Plastik, Tekstylen/technorattan, Siedzisko: Plastik, Tekstylen/technorattan Podłokietnik: Korek, Stal
Rama stalowa proszkowana
Kolor: czarny/szary (kolorystyka*)
	
	

	
	
	Stół:
blat wymiary 80x80
wysokość – ok. 75 cm
imitacja desek – materiał polywood
Konstrukcja:  stal proszkowana/aluminium/żywica syntetyczna (polipropylen)
Kolor: czarny/szary (kolorystyka*)
	
	

	
	
	Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	

	
	
	 [image: https://dlh.pl/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/130x97/bde0422a4280ba7a704c4fe5cee05568/l/y/lynx_table_3.jpg][image: KrzesÅ�o BREDSTEN czarny] [image: StÃ³Å� kwadratowy Nardi Clip 70 Antracite]
	
	

	Dokumenty do załączenia wraz z ofertą:	

	- próbnik materiałów okleina, sklejka
- próbnik tapicerki 
- biura (3 typy) *****
- sala kreatywności *****
- sala konferencyjna *****
- sala coworkingu *****



* Kolorystyka mebli: Kolory zgodne/korespondujące z całym wyposażeniem. 
Kolor szary oraz kolory jasnego drewna (brzoza/klon) lub zbliżony. 

** Kolorystyka tapicerki, rodzaj tkaniny Kolor tapicerki zielony melanż (tkanina złożona ze splotu nitek o różnych barwach, w tym różnych odcieni zieleni), ostatecznie dający efekt koloru „żywego” zielonego, nawiązujący do koloru z broszury LCB, 
Typ/rodzaj tkaniny korespondujący z tapicerką pozostałych mebli tapicerowanych (kanapa, pufa, krzesło, fotel obrotowy). Oprócz zielonego w gamie zaproponowanych w specyfikacji znajdują się jeszcze szary, czerwony, żółty, granat (wszystkie melanż) – kolory korespondujące z logo LCB. 

Ostateczne określenie odcieni w podanej wyżej kolorystyce dla mebli  oraz koloru i rodzaju tkaniny dla tapicerki do ustalenie z Zamawiającym po wyłonieniu wykonawcy.

*** Uchwyty: metalowe, nowoczesne, kształt do ustalenia z Zamawiającym.

****Normy techniczne dla mebli biurowych i innych 
Normy techniczne dla mebli biurowych i innych – zgodne z polskimi normami i przepisami prawa.
[bookmark: _GoBack]
***** Wizualizacje rozmieszczenia wybranych elementów wyposażenia w następujących pomieszczeniach (rzut z góry i z boku, format A3):
1. Biuro małe 
2. Biuro duże
3. Biuro podmiotu zarządzającego
4. Sala kreatywności
5. Sala konferencyjna
6. Sala coworkingu

Opisy ww pomieszczeń znajdują się pkt. 1. Koncepcja
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