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Załącznik nr 1 do zapytania o cenę

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia - potwierdzenie parametrów urządzenia
Szczegółowe wytyczne minimalnych parametrów dot. wyposażenia umieszczono poniżej Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętu.

Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów wyposażenia zestawu Menu Board
	Lp.
	Przedmiot zamówienia /Wymagane minimalne parametry
	Parametry oferowanego sprzętu
*odpowiadają minimalnym parametrom podanym przez Zamawiającego  (tak/nie)
** jeśli parametry są wyższe od zalecanych proszę o ich wypisanie

	1
	Monitor reklamowy 32” – 3 sztuki

Cechy:
- Rozmiar 32" 
- Jasność 350 cd 
- Rozdzielczość 1920 x 1080 px
– Kąty: Pion 178 / Poziom 178 
– Orientacja: Pion/Poziom 
– Głośniki - Matryca: IPS
 - USB 2.0 x 2 
- Żywotność (h): 50 tys h 
 - Przeglądarka
 - Wifi: tak
- OPS suport: tak
- Łączenie ekranów: tak
- Wymiary: 735 x 68 x 439 mm 
	tak/ nie*


…….**

	2
	Miniaturowy komputer do zastosowań Digital Signage. – 1 sztuka

Cechy:
- Processor Intel X5-Z8350 (64-bit)
- grafika Intel HD Graphics
- pamięć RAM 4GB DDR3L
- Pamięć dyskowa 64GB eMMC 5.1
- System operacyjny Windows 10 PRO (64-bit)
- Wyjście obrazu HDMITM 1.4 (4K @ 30Hz), Mini DisplayPort
- Wyjście audio: HDMITM 1.4 3.5mm audio jack
- USB 2.0 port x 3 , USB 3.0 port x 1, MicroSD Reader
	tak/ nie*


…….**

	3
	Zaawansowane oprogramowanie Digital Signage dające pełną kontrolę nad kontentem – 1 sztuka 

Właściwości i możliwości systemu:
- proste i intuicyjne
- Konto główne do zarządzania emisją na wszystkich ekranach w sieci przez Internet
- Zarządzanie całą siecią nośników centralnie z jednego miejsca przez Internet
- Łączenia nośników w grupy i dystrybucji różnych wersji treści do każdej z grup
ekranów tj. regionalizacja kontentu.
- Zarządzania pojedynczym ekranem i grupą ekranów oraz całą siecią
- Obsługa wielu formatów plików graficznych tj. MP4, JPG, JPEG, PNG, FLV.
- Podgląd na sieć reklamową klienta. Możliwość podglądu na smartfonie, komputerze.
- Dzielenie ekranu na wiele stref, każda strefa ekranu jest od siebie niezależna.
- Komunikacja z zewnętrznymi aplikacjami np. kantor, pogoda, sensory
zanieczyszczenia powietrza, itp. Język JSON,
- Możliwość uruchomienia dowolnej strony internetowej na ekranie reklamowym również dotykowym. HTML5
- TeamViewer, pozwalający na zdalne usuwanie usterek i zdalną obsługę systemu Windows
	tak/ nie*


…….**
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