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Załącznik nr 1 do zapytania cenowego

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia - potwierdzenie parametrów 
Szczegółowe wytyczne minimalnych parametrów dot. wyposażenia umieszczono poniżej Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętu.

Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów - opracowanie prototypów skrzynek transportowych typu case dla urządzeń
	Lp.
	Przedmiot zamówienia /Wymagane minimalne parametry

	Parametry oferowanego sprzętu
*odpowiadają minimalnym parametrom podanym przez Zamawiającego  (tak/nie)
** jeśli parametry są wyższe od zalecanych proszę o ich wypisanie

	1.
	Zamówienie powinno zawierać:
1)	Projekt - dokumentacja techniczna w formie papierowej i elektronicznej, po jej zaakceptowaniu przez zamawiającego, wykonanie na jej podstawie prototypów oraz przetestowanie ich w praktyce
2)	Prototyp - 1 sztuka dla każdego rodzaju skrzynki	

	tak/ nie*


…….**

	2. 
	Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia skrzynek transportowych znajduje się poniżej:

•	Sklejka o grubości min. 12 mm
•	Malowane na dowolny kolor/nazwa firmy 
•	Skrzynie wykonane na podstawie paletowej w celu ułatwienia ich transportu
•	Obite wewnątrz folią/pianką w celu zredukowania wilgoci
•	Kątowniki w narożnikach skrzyni
•	Pokrywa na zawiasach, skrzynia zamykana na zamek, z możliwością montażu kłódki, w skrzyniach służących do transportu urządzeń o wadze większej niż 20 kg możliwość dodatkowego otwarcia skrzyni z boku
•	Uchwyty wewnątrz po bokach skrzyni – urządzenia wyposażone są w koła z blokadą lub nóżki – potrzebne rozwiązanie, aby urządzenia nie przesuwały się same wewnątrz skrzyni np. możliwość przymocowania urządzeń do skrzyni paskiem, elastyczną gumą do podstawy/ściany lub za pomocą haczyków.

Uwaga:
Wymiary wewnętrzne skrzynki powinny uwzględniać obicie + miejsce, aby włożyć rękę/ręce i wyciągnąć urządzenie tj. ok. 20 mm zachowując stabilność w transporcie

Specyfikacja urządzeń dla których należy opracować rozwiązania (projekty) w postaci skrzynek transportowych:

1.	Nagrzewnica elektryczna 3,3 kW
• Długość 220 mm
• Szerokość 200 mm
• Wysokość 330 mm
• Waga 5 kg

2. Nagrzewnica elektryczna 9 kW
• Długość 340 mm
• Szerokość 420 mm
• Wysokość 440 mm
• Waga 10 kg

3. Nagrzewnica elektryczna 15 kW
• Długość 350 mm
• Szerokość 470 mm
• Wysokość 490 mm
• Waga 15 kg

4. Nagrzewnica elektryczna 22 kW
• Długość 350 mm
• Szerokość 540 mm
• Wysokość 590 mm
• Waga 20 kg

5. Nagrzewnica olejowa 20 kW
• Długość 745 mm
• Szerokość 300 mm
• Wysokość 405 mm
• Waga 15 kg

6. Nagrzewnica olejowa 30 kW
• Długość 1 075 mm
• Szerokość 600 mm
• Wysokość 480 mm
• Waga 25 kg

7. Nagrzewnica olejowa 20 kW z kominem
• Długość 1 130 mm
• Szerokość 380 mm
• Wysokość 660 mm
• Waga 25 kg

8. Osuszacz powietrza 30 l/24h – musi być przewożony w pionie
• Długość 358 mm
• Szerokość 338 mm
• Wysokość 550 mm
• Waga 20 kg

9. Osuszacz powietrza 50 l/24h – musi być przewożony w pionie
• Długość 580 mm
• Szerokość 422 mm
• Wysokość 820 mm
• Waga 30 kg

10. Osuszacz powietrza 55 l/24h – musi być przewożony w pionie
• Długość 570 mm
• Szerokość 530 mm
• Wysokość 700 mm
• Waga 45 kg

11. Osuszacz powietrza 80 l/24h – musi być przewożony w pionie
• Długość 580 mm
• Szerokość 600 mm
• Wysokość 1035 mm
• Waga 66 kg

12. Klimatyzator sprężarkowy 3,5 kW – musi być przewożony w pionie
• Długość 470 mm
• Szerokość 400 mm
• Wysokość 770 mm
• Waga 34 kg

13. Klimatyzator ewaporacyjny – może być otwierany od boku (wysoki), może tez leżeć
• Długość 500 mm
• Szerokość 850 mm
• Wysokość 1 410 mm
• Waga 32 kg

Uwaga:
Wymiary urządzeń – wszystkie wymiary podano dla urządzeń skręconych, tj. z zamontowanymi nóżkami, kółkami, rączkami itp.
	tak/ nie*


…….**
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