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Dostawa mebli do nowej infrastruktury Inkubatora Przedsiębiorczości

Załącznik nr 3 do SIWZ


(pieczątka Wykonawcy)
	
Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia – FORMUALARZ OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA


UWAGA:
1. Przedstawione zdjęcia, rysunki, modele i wizualizacje w niniejszej SIWZ mają jedynie charakter przykładowy i wzorcowy. 
2. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów i kolorów.
3. Dla wyspecyfikowanego wyposażenia podane parametry są wartościami minimalnymi, wyposażenie o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
4. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę wyposażenia równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wszelkie środki dowodowe do każdego zaoferowanego sprzętu równoważnego, z których w sposób niebudzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany sprzęt jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych oraz użytkowych w odniesieniu do sprzętu określonego przez Zamawiającego w Załączniku nr 10 do SIWZ
5. W przypadku braku nazwy producenta, modelu/numeru katalogowego lub innych danych umożliwiających identyfikację oferowanego wyposażenia oraz braku powyższych danych w innych załączonych do oferty dokumentach, oferta Wykonawcy nie będzie podlegała uzupełnieniu i zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp tj. z powodu niezgodności treści oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Wymagane minimalne parametry
	Ilość
	Przeznaczenie
	
** Nazwa producenta oferowanego wyposażenia 

	Parametry oferowanego wyposażenia 

*zaznaczyć właściwą odpowiedź  (tak/nie)

** w puste miejsca wpisać parametry oferowanego wyposażenia

	
	
	
	
	
	** Model oferowanego wyposażenia oraz/lub numer katalogowy 
	

	1
	Biurko z kontenerem

	
	
	Biurko:
	
	
	**…………..
	

	



	 
 
 
	Wymiary: głębokość 80 cm, długość 140 cm, wysokość blatu  75 cm (+- 20 mm)
	50
	 biuro
 
 
 
 
	
	**…………..

	
	
	Konstrukcja z płyty wiórowej lub sklejki, laminowana o grubości min. 25 mm, dopuszcza się rozwiązanie biurka na konstrukcji ramowej (metalowa rama)
	
	
	
	**…………..

	
	
	Nogi połączone blendą (wys. ok. 60% wysokości biurka ) za pomocą mimośrodów,
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Płyta blatu wykończona obrzeżem z tworzywa sztucznego - dla zwiększenia odporności na odrywanie się obrzeża (wykończone taśmą brzegową ABS o grubości 2 - 3 mm) oraz względów estetycznych i higienicznych krawędzie blatu po odcięciu płyty wykończone w technologii bezspoinowej, bez użycia kleju.
	
	
	**…………..
	tak/ nie*

	
	
	Stopki do regulacji poziomu  ok. 15mm
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Biurko wyposażone w przepusty kablowe do przeprowadzenia przewodów (miejsce montażu przepustów i ich ilość do wyznaczenia podczas montażu/dostawy wyposażenia)
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Kolorystyka mebli *: 
Biurko: blaty – kolory jasnego drewna (brzoza/klon/akacja) lub zbliżony, boki, blenda – szary  
	
	
	
	**…………..

	
	
	Kontener:	
	
	
	

	
	
	Wymiary: szerokość 40-45 cm (-/+20mm) głębokość. ok. 60 cm, z możliwością wsunięcia pod biurko, konstrukcja kontenera: 3 szuflady + piórnik, zamykane na klucz, 2 komplety kluczy
	
	
	**…………..
	**…………..

	
	
	Płyta wieńca górnego i dolnego kontenera wykończona obrzeżem (wykończone taśmą brzegową ABS o grubości 2 - 3 mm), wieniec górny i dolny ma nachodzić na boki kontenera,
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Kontener na 4 kółkach (kółka dla wykładzin PCV), z czego 2 przednie posiadają hamulec
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Kolorystyka mebli*: 
Kontener: front - kolory jasnego drewna (brzoza/klon/akacja) lub zbliżony, wieniec górny, dolny, boki - szary  
Uchwyty***
	
	
	**…………..
	**…………..

	
	
	Spełnia wymogi europejskiej klasy higieny E1
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Posiada atest PZH
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Zgodne z normami technicznymi dla mebli biurowych i innych****
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	
	

	
	
	 [image: Znalezione obrazy dla zapytania biurko + kontener]   [image: Podobny obraz]

	
	
	
	

	
	
	Dokumenty do załączenia wraz z ofertą:
	
	
	
	

	
	
	- próbnik materiałów okleina, sklejka
(próbnik powinien być opisany i wskazywać element z oferty, którego dotyczy)
	
	Opisana próbka tanowi zał. do oferty 

	2
	Biurko kątowe prawe z kontenerem

	
	
	Biurko wymiary: 160x160 cm, głębokość 80 i 60 cm, wysokość blatu  75 cm (+- 20 mm)
	1
	biuro
	**…………..
	**…………..

	
	
	Konstrukcja z płyty wiórowej lub sklejki, laminowana o grubości 25 mm, dopuszcza się rozwiązanie biurka na konstrukcji ramowej (metalowa rama)
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	płyta blatu wykończona obrzeżem z tworzywa sztucznego dla zwiększenia odporności na odrywanie się obrzeża (ABS o grubości 2-3 mm) oraz względów estetycznych i higienicznych krawędzie blatu po odcięciu płyty wykończone w technologii bezspoinowej, bez użycia kleju.
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Stopki do regulacji poziomu ok. 15mm, nogi połączone blendą (wys. ok. 60% wysokości biurka) za pomocą mimośrodów, 
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Biurko wyposażone w przepusty kablowe do przeprowadzenia przewodów (miejsce montażu przepustów i ich ilość do wyznaczenia podczas montażu/dostawy wyposażenia).
	
	
	**…………..
	tak/ nie*

	
	
	Kolorystyka mebli*: 
Biurko: blaty – kolory jasnego drewna (brzoza/klon/akacja) lub zbliżony, boki, blenda – szary  
	
	
	
	**…………..

	
	
	Spełnia wymogi europejskiej klasy higieny E1
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Posiada atest PZH
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Zgodne z normami technicznymi dla mebli biurowych i innych****
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	
	
	

	
	
	


 
	
	
	
	

	
	
	Dokumenty do załączenia wraz z ofertą:
	
	
	
	

	
	
	- próbnik materiałów okleina, sklejka
(próbnik powinien być opisany i wskazywać element z oferty, którego dotyczy)
	
	Stanowi zał. do oferty 

	3
	fotel biurowy

	
	 
 
 
 
	Wymiary: (+/- 20 mm)
wysokość  95-130 cm, 
szerokość całkowita krzesła 55-65 cm, 
wysokość oparcia nie mniejsza niż 50 cm,  
wysokość od podłoża do siedziska 40-65 cm, 
głębokość siedziska krzesła 42-60 cm, 
szerokość siedziska krzesła 48-60 cm,
waga maksymalna – 16 kg
	51
	biuro
 
 
 
 
 
	 **…………..
	**…………..

	
	
	Konstrukcja metalowa 
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Obrotowy, lekki, regulowany (odchylenie, kąt oparcia, opór odchylania, wysokość siedziska, głębokość siedziska, wysokość oparcia);
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Siedzisko wyprofilowane, miękkie, tapicerowane oparcie wyprofilowane, miękkie, siatkowe
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Podłokietniki z regulacją ich wysokości; 
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Podłokietniki mają mieć nakładki z miękkiego poliuretanu (PU),
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Fotel na pięcioramiennej podstawie, na kółkach (kółka dla wykładzin PCV); 
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Tapicerka o wysokiej wytrzymałości na ścieranie (powyżej 200 tys. cykli w skali Martindala), gęsta, regularna struktura tkania.
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Kolorystyka tapicerki:***
- kolor tapicerki zielony melanż (tkanina złożona ze splotu nitek o różnych barwach, w tym różnych odcieni zieleni), ostatecznie dający efekt koloru „żywego” zielonego, nawiązujący  do koloru z broszury LCB, korespondujący z tapicerką kanap w tym kolorze, 
	
	
	 **…………..
	**…………..

	
	
	- tapicerka odporna na plamy i zabrudzenia,
- pilIing według normy EN ISO 12945-2, wynik 4,
- odporność koloru na światło w skali 1 - 8 według normy EN ISO 105 -B02, wynik 5-7,
- odporność koloru na ścieranie w skali 1 - 5 według normy EN IS0 105x12(mokre/suche), wynik 4-5,
 - trudnopalność (papieros, zapałka) EN1021 P1&2  
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Spełnia wymogi europejskiej klasy higieny E1
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Posiada atest PZH
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Zgodne z normami technicznymi dla mebli biurowych i innych****
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	
	
	

	
	
		

[image: ]   



	
	
	
	

	
	
	Dokumenty do załączenia wraz z ofertą:	
	
	
	
	

	
	
	- próbnik materiałów okleina, sklejka
(próbnik powinien być opisany i wskazywać element z oferty, którego dotyczy)
	
	Stanowi zał. do oferty 

	
	
	- próbnik tapicerki 
(próbnik powinien być opisany i wskazywać element z oferty, którego dotyczy)
	
	Stanowi zał. do oferty 

	4
	krzesła

	


	 
 
	Wymiary: (+/- 20 mm)
Szerokość  45-55 cm, głębokość  41-55 cm, wysokość  80-90 cm, wysokość siedziska  45-50 cm; 
waga - 4,75 kg (+/- 0,5 kg)
	 148




















 
	 Biuro, sala konferencyjna, jadalnia/hol, sala coworkingu
	**…………..
	**…………..

	
	
	Nowoczesne i uniwersalne modele 
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Profilowane drewno lub sklejka, laminowane
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Drewno lub sklejka w kolorze jasnego drewna (brzoza/klon/akacja) lub zbliżony, zabezpieczona wysokiej jakości lakierem bezbarwnym, odpornym
na promienie UV. Dodatkowo może być bejcowana wg dostępnej palety kolorów.
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Konstrukcja wykonana z profili stalowych okrągłych o średnicy minimum 18-20 mm, chromowane, wszystkie elementy konstrukcyjne mają być spawane a nie gięte,
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Wszystkie spawy mają być wykonane w sposób niewidoczny (gładkie i niewystające poza obrys profilu),  
przednie nogi mają być prostopadłe do siedziska i umieszczone w taki sposób, aby nie wychodziły poza obrys siedziska, 
tylne nogi mają być wysunięte na zewnątrz (na boki) od siedziska tak, aby przy ustawieniu krzeseł w rzędy stanowiły dystans pomiędzy krzesłami zwiększając przestrzeń dla użytkownika
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Stopki zakończone nakładkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczającymi posadzkę
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Do stelaża przymocowane (np. filcowe) osłonki zabezpieczające stelaż i siedzisko przed zarysowaniem przy sztaplowaniu.
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Sztaplowanie i możliwość składowania na wózku transportowym (po min. 6 krzeseł)
	
	
	 **…………..
	tak/ nie*

	
	
	Siedzisko wyprofilowane, miękkie, tapicerowane
oparcie wyprofilowane, miękkie, tapicerowane
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Tapicerka o wysokiej wytrzymałości na ścieranie (powyżej
200 tys. cykli w skali Martindala), gęsta, regularna struktura tkania.
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Kolorystyka tapicerki:**
Kolor tapicerki zielony melanż (tkanina złożona ze splotu nitek o różnych barwach, w tym różnych odcieni zieleni), ostatecznie dający efekt koloru „żywego” zielonego, nawiązujący  do koloru z broszury LCB, korespondujący z tapicerką kanap w tym kolorze
	
	
	
	**…………..

	
	
	- tapicerka odporna na plamy i zabrudzenia,
- pilIing według normy EN ISO 12945-2, wynik 4,
- odporność koloru na światło w skali 1 - 8 według normy EN ISO 105 -B02, wynik 5-7,
- odporność koloru na ścieranie w skali 1 - 5 według normy EN IS0 105x12(mokre/suche), wynik 4-5,
 - trudnopalność (papieros, zapałka) EN1021 P1&2  
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Spełnia wymogi europejskiej klasy higieny E1
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Posiada atest PZH
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Zgodne z innymi normami technicznymi dla mebli biurowych i innych****
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	
	
	

	
	
	

 [image: Znalezione obrazy dla zapytania krzesÅ�a konferencyjne do sztaplowania]         
	
	

	
	
	Dokumenty do załączenia wraz z ofertą:	
	
	
	
	

	
	
	- próbnik materiałów okleina, sklejka
(próbnik powinien być opisany i wskazywać element z oferty, którego dotyczy)
	
	Stanowi zał. do oferty 

	
	
	- próbnik tapicerki 
(próbnik powinien być opisany i wskazywać element z oferty, którego dotyczy)
	
	Stanowi zał. do oferty 

	5
	stół konferencyjny

	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
	Wymiary: szer. 40cm, dług. 120cm, wysokość 75cm  
Prostokątny z możliwością składania nóg. 
	12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Sala konferencyjna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 
 **…………..
	tak/ nie*

	
	
	Wytrzymałe, lekkie
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Płyta wiórowa lub sklejka, laminowane
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Rama stalowa, chromowane, składana, z możliwością dostawienia krzesła do krótkiego boku i wsunięcia stóp pod ramę/stelaż, łatwa do złożenia
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej 
• o grubości 18 - 25 mm, 
• pokrytej obustronnie okleiną sztuczną odporną na zarysowania.
	
	
	
	**…………..

	
	
	Możliwość łączenia stołów w większe moduły i przechowywania np. po 6 stołów;
	
	
	**…………..
	tak/ nie*

	
	
	Płyta blatu biurka wykończona obrzeżem (ABS o grubości 2-3 mm) wtopionym w płytę.
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Kolorystyka*: 
Blaty – kolory jasnego drewna (brzoza/klon/akacja) lub zbliżony, 
	
	
	
	**…………..

	
	
	Spełnia wymogi europejskiej klasy higieny E1
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Posiada atest PZH
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Zgodne z normami technicznymi dla mebli biurowych i innych****
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	
	
	

	
	
	[image: Znalezione obrazy dla zapytania stÃ³Å� konferencyjny skÅ�Ä�dany] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	Dokumenty do załączenia wraz z ofertą:	
	
	
	
	

	
	
	- próbnik materiałów okleina, sklejka
(próbnik powinien być opisany i wskazywać element z oferty, którego dotyczy)
	
	Stanowi zał. do oferty 

	6
	stół konferencyjny

	
	 
 
	Wymiary: szer. 80 cm, dług. 120cm, wysokość 75cm 
Prostokątny z możliwością składania nóg. 
	11
 
 
	Coworking, jadalnia
 
 
	 
 
 **…………..
	tak/ nie*

	
	
	Wytrzymałe, lekkie
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Płyta wiórowa lub sklejka, laminowane
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Rama stalowa, chromowane, składana, z możliwością dostawienia krzesła do krótkiego boku i wsunięcia stóp pod ramę/stelaż, łatwa do złożenia
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Możliwość umieszczenia kilku stołów w rzędzie lub łączenia w celu zaoszczędzenia miejsca lub stworzenia większego stołu
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej 
• o grubości 18 - 25 mm, 
• pokrytej obustronnie okleiną sztuczną odporną na zarysowania.
	
	
	
	**…………..

	
	
	Możliwość łączenia stołów w większe moduły i przechowywania np. po ok. 6 stołów;
	
	
	**…………..
	tak/ nie*

	
	
	Płyta blatu wykończona obrzeżem z (ABS o grubości 2-3 mm) wtopionym w płytę.
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Kolorystyka*: 
Blaty – kolory jasnego drewna (brzoza/klon/akacja) lub zbliżony, 
	
	
	
	**…………..

	
	
	Spełnia wymogi europejskiej klasy higieny E1
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Posiada atest PZH
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Zgodne z normami technicznymi dla mebli biurowych i innych****
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	
	
	

	
	
	[image: Znalezione obrazy dla zapytania stÃ³Å� konferencyjny skÅ�Ä�dany]

	
	
	Dokumenty do załączenia wraz z ofertą:	
	
	
	
	

	
	
	- próbnik materiałów okleina, sklejka
(próbnik powinien być opisany i wskazywać element z oferty, którego dotyczy)
	
	Stanowi zał. do oferty 

	7
	Stół konferencyjny duży

	
	
	Wymiary: (+-2 cm) szer. 80 cm, dł. 200cm, wysokość 75cm  
	1
	Biuro podmiotu zarządzającego IP
	**…………..
	tak/ nie*

	
	
	Rama stalowa, malowana proszkowo, 
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Płyta wiórowa lub sklejka, laminowane
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej 
• o grubości min. 25 mm, 
• pokrytej obustronnie okleiną sztuczną odporną na zarysowania.
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Płyta blatu wykończona obrzeżem (ABS o grubości 2-3 mm) wtopionym w płytę
	
	
	**…………..
	tak/ nie*

	
	
	Kolorystyka*: 
Blaty – kolory jasnego drewna (brzoza/klon/akacja) lub zbliżony
	
	
	
	**…………..

	
	
	Spełnia wymogi europejskiej klasy higieny E1
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Posiada atest PZH
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Zgodne z normami technicznymi dla mebli biurowych i innych****
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Dokumenty do załączenia wraz z ofertą:	
	
	
	
	

	
	
	- próbnik materiałów okleina, sklejka
(próbnik powinien być opisany i wskazywać element z oferty, którego dotyczy)
	
	Stanowi zał. do oferty

	8
	szafa biurowa

	
	
	Wymiary (+- 20 mm): szerokość 80 cm /głębokość 40 cm / wysokość 185 cm
	33
	biuro
	**…………..
	**…………..

	
	· 
	Szafa dwudrzwiowa z parą drzwi uchylnych, zamykanych na klucz, z kompletem dwóch kluczy patentowych
	
	
	
	tak/ nie*

	
	· 
	Stabilna budowa, wykonana w sposób przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej
	
	
	
	tak/ nie*

	
	· 
	Korpus/obudowa i drzwi wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, drewnopodobną, laminowana
	
	
	
	tak/ nie*

	
	· 
	Grubość płyty – minimum 18 mm (korpus) 
Półki (4 szt.) wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, 
• o grubości minimum 18 mm 
Półki mocowane na stałe, 
Wnętrze szafy posiada cztery półki, pozwalające na składowanie pięciu rzędów segregatorów (min. wysokość 33cm). Udźwig każdej półki do 50 kg,  półki w kolorze korpusu (odcienie szarości)(kolorystyka*)
	
	
	
	**…………..

	
	
	,,Plecy” – tylna część szafy wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, HDF 3mm, w kolorze korpusu szafy (kolorystyka*), wpuszczona w korpus szafy
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Korpus - wieniec górny widoczny płyty o grubości 18 mm i dolny za drzwiami szafy  wykonany z płyty o grubości 18 mm.  Wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą ABS o grubości 2-3 mm w kolorze płyty (kolorystyka*), odporną na uderzenia mechaniczne
	
	
	**…………..
	tak/ nie*

	
	
	Szafa wyposażona w cokół dolny o wys. 8 cm, stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy, w zakresie minimum 15 mm, bez potrzeby odsuwania lub podnoszenia mebla
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Uchwyty***
	
	
	
	

	
	
	Kolorystyka:*
Korpus/obudowa, półki, tylna część szafy – szary, fronty - kolory jasnego drewna (brzoza/klon/akacja) lub zbliżony
	
	
	
	**…………..

	
	
	Spełnia wymogi europejskiej klasy higieny E1
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Posiada atest PZH
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Zgodne z normami technicznymi dla mebli biurowych i innych****
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	
	
	

	
	
	
[image: OHA-SA-546]       
	
	
	
	

	
	
	Dokumenty do załączenia wraz z ofertą:	
	
	
	
	

	
	
	- próbnik materiałów okleina, sklejka
(próbnik powinien być opisany i wskazywać element z oferty, którego dotyczy)
	
	Stanowi zał. do oferty 

	9
	Szafa ubraniowa

	
	 
	Wymiary (+- 20 mm): szerokość 80 cm /głębokość 40 cm / wysokość 185 cm
	1
 
	biuro
 
	 **…………..
	**…………..

	
	
	Szafa dwudrzwiowa z parą drzwi uchylnych, zamykanych na klucz, z kompletem dwóch kluczy patentowych
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Stabilna budowa, wykonana w sposób przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Korpus/obudowa i drzwi wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, drewnopodobną, laminowana
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Grubość płyty – minimum 18 mm (korpus)
Półki (1 szt. przez całą długość szafy) wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, 
• o grubości minimum 18 mm
Półki mocowane na stałe, 
- szafa ubraniowa ma być wyposażona w półkę (w górnej części szafy, jw.) oraz uchwyt na wieszaki zamocowany do górnej półki, prostopadle do otwieranych drzwi, wysuwany. 
- wszystkie drzwi maja posiadać zamek patentowy, półki w kolorze korpusu (odcienie szarości)
	
	
	**…………..
	**…………..

	
	
	,,Plecy” – tylna część szafy wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej,  HDF 3 mm, w kolorze korpusu szafy, wpuszczona w korpus szafy
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Korpus - wieniec górny widoczny płyty o grubości 18 mm i dolny za drzwiami szafy  wykonany z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą ABS o grubości 2-3 mm w kolorze płyty, odporną na uderzenia mechaniczne
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Szafa wyposażona w cokół dolny o wys. 8 cm, stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy, w zakresie minimum 15 mm, bez potrzeby odsuwania lub podnoszenia mebla
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Uchwyty***
	
	
	
	

	
	
	Kolorystyka:*
Korpus/obudowa, półki, tylna część szafy – szary, fronty - kolory jasnego drewna (brzoza/klon/akacja) lub zbliżony
	
	
	
	**…………..

	
	
	Spełnia wymogi europejskiej klasy higieny E1
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Posiada atest PZH
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Zgodne z normami technicznymi dla mebli biurowych i innych****
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	
	
	

	
	
	[image: ]
	
	
	
	

	
	
	Dokumenty do załączenia wraz z ofertą:	
	
	
	
	

	
	
	- próbnik materiałów okleina, sklejka 
(próbnik powinien być opisany i wskazywać element z oferty, którego dotyczy)
	
	Stanowi zał. do oferty 

	10
	Regał biurowy

	
	 
 
 
 
 
 
 
 
	Wymiary (+- 50 mm): szerokość 80cm /głębokość 40cm / wysokość 185 cm
	33






	biuro



	 
 
 
 **…………..
	**…………..

	
	
	Korpus/obudowa (grubość 18mm) i drzwi wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, drewnopodobną, laminowana
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Część dolna dwudrzwiowa z parą drzwi uchylnych, zamykanych na klucz, z kompletem dwóch kluczy patentowych, część  górna otwarta
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Stabilna budowa, wykonana w sposób przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Półki (4 szt.) wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, 
• o grubości minimum 18 mm. 
Półki mocowane na stałe, 
Wnętrze szafy posiada cztery półki pozwalające na składowanie pięciu rzędów segregatorów (min. wysokość 33cm). Udźwig każdej półki do 50 kg,  półki w kolorze korpusu (odcienie szarości)
	
	
	
	**…………..

	
	
	,,Plecy” – tylna część szafy wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej,  HDF 3mm, w kolorze korpusu szafy, wpuszczona w korpus szafy
	
	
	 
 **…………..
	tak/ nie*

	
	
	Korpus - wieniec górny widoczny płyty o grubości 18 mm i dolny za drzwiami szafy  wykonany z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą ABS o grubości 2-3 mm w kolorze płyty, odporną na uderzenia mechaniczne
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Szafa wyposażona w cokół dolny o wys. 8 cm, stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy, w zakresie minimum 15 mm, bez potrzeby odsuwania lub podnoszenia mebla
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Uchwyty***
	
	
	
	

	
	
	Kolorystyka:*
Korpus/obudowa, półki, tylna część szafy – szary, fronty - kolory jasnego drewna (brzoza/klon/akacja) lub zbliżony
	
	
	
	**…………..

	
	
	Spełnia wymogi europejskiej klasy higieny E1
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Posiada atest PZH
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Zgodne z normami technicznymi dla mebli biurowych i innych****
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	
	
	

	
	
	[image: OHA-SA-548] 
 
 
 

	
	
	Dokumenty do załączenia wraz z ofertą:	
	
	
	
	

	
	
	- próbnik materiałów okleina, sklejka
(próbnik powinien być opisany i wskazywać element z oferty, którego dotyczy)
	
	Stanowi zał. do oferty 
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	Szafa

	
	
	Wymiary (+- 20 mm): szerokość 80cm /głębokość 30cm / wysokość 210 cm
	1
	jadalnia
	**…………..
	**…………..

	
	
	Szafa dwudrzwiowa z parą drzwi uchylnych, zamykanych na klucz, z kompletem dwóch kluczy patentowych
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Stabilna budowa, wykonana w sposób przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Korpus/obudowa i drzwi wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, drewnopodobną, laminowana
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Grubość płyty – minimum 18 mm (korpus). 
Półki (4 szt.) wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, 
• o grubości minimum 18 mm 
Półki mocowane na stałe, 
Wnętrze szafy posiada cztery półki, pozwalające na składowanie pięciu rzędów segregatorów (min. wysokość 33cm). Udźwig każdej półki do 50 kg,  półki w kolorze korpusu (odcienie szarości)(kolorystyka*)
	
	
	
	**…………..

	
	
	,,Plecy” – tylna część szafy wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, HDF 3 mm, w kolorze korpusu szafy (kolorystyka*), wpuszczona w korpus szafy,
	
	
	**…………..
	tak/ nie*

	
	
	Korpus - wieniec górny widoczny płyty o grubości 18 mm i dolny za drzwiami szafy  wykonany z płyty o grubości 18 mm.  Wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą ABS o grubości 2-3 mm w kolorze płyty (kolorystyka*), odporną na uderzenia mechaniczne
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Szafa wyposażona w cokół dolny o wys. 8 cm, stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy, w zakresie minimum 15 mm, bez potrzeby odsuwania lub podnoszenia mebla
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Uchwyty***
	
	
	
	

	
	
	Kolorystyka:*
Korpus/obudowa, półki, tylna część szafy – szary, fronty - kolory jasnego drewna (brzoza/klon/akacja) lub zbliżony
	
	
	
	**…………..

	
	
	Spełnia wymogi europejskiej klasy higieny E1
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Posiada atest PZH
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Zgodne z normami technicznymi dla mebli biurowych i innych****
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	
	
	

	
	
	[image: ]

	
	
	Dokumenty do załączenia wraz z ofertą:	
	
	
	
	

	
	
	- próbnik materiałów okleina, sklejka
(próbnik powinien być opisany i wskazywać element z oferty, którego dotyczy)
	
	Stanowi zał. do oferty

	12
	Szafka na sprzęt

	
	 
 
 
 
 
 
 
 
	Wymiary (+- 50 mm): szerokość 80 cm /głębokość 40 cm / wysokość 70-80 cm
	1
 
 

 
 
 
	 Sala konferencyjna
 
 
 
 
 
 
	 
 **…………..
 
 
	**…………..

	
	
	Płyta wiórowa trójwarstwowa, laminowana
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Szafa dwudrzwiowa z parą drzwi uchylnych, zamykanych na klucz, z kompletem dwóch kluczy patentowych
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Stabilna budowa, Szafa wykonana w sposób przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Półki (1 szt.) wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, 
• o grubości minimum 18 mm. 
Półki mocowane na stałe, wnętrze szafy posiada jedną półkę. Udźwig półki do 50 kg,  półki w kolorze korpusu (odcienie szarości)
	
	
	 
 **…………..
 
	**…………..

	
	
	,,Plecy” – tylna część szafy wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, HDF 3mm, w kolorze korpusu szafy, wpuszczona w korpus szafy
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Korpus - wieniec górny widoczny płyty o grubości 18 mm i dolny za drzwiami szafy  wykonany z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą ABS o grubości 2-3 mm w kolorze płyty, odporną na uderzenia mechaniczne
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Szafa wyposażona w cokół dolny, stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy, w zakresie minimum 15 mm, bez potrzeby odsuwania lub podnoszenia mebla
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Uchwyty***
	
	
	
	

	
	
	Kolorystyka:*
Korpus/obudowa, półki, tylna część szafy – szary, fronty - kolory jasnego drewna (brzoza/klon/akacja) lub zbliżony
	
	
	
	**…………..

	
	
	Spełnia wymogi europejskiej klasy higieny E1
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Posiada atest PZH
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Zgodne z normami technicznymi dla mebli biurowych i innych****
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	
	
	

	
	
	
[image: OHA-SA-257]






 
 

	
	
	Dokumenty do załączenia wraz z ofertą:	
	
	
	
	

	
	
	- próbnik materiałów okleina, sklejka
(próbnik powinien być opisany i wskazywać element z oferty, którego dotyczy)
	
	
	
	Stanowi zał. do oferty 
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	szafa do sali coworkingu

	
	 
 
 
 
 
 
	Wymiary szafki (+- 5 cm): głębokość całości 40-55 cm, wysokość maksymalnie 180 cm; szerokość 80-120 cm, możliwe inne rozwiązanie zapewniające min. 12 skrytek
wymiary skrytki minimum: (+- 5 cm) szerokość 35 cm, głębokość 40-50 cm, wysokość 35 cm
	1





	sala coworkingu
 
 
 
 
	 
 
 
 **…………..
 
	**…………..

	
	
	Z płyty wiórowej trzywarstwowej, laminowana
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	12 skrytek, zamykanych na indywidualne zamki; do każdego zamka 2 klucze, zamek w systemie klucza master; zamki tradycyjne, kodowane ręcznie lub elektronicznie albo karty dostępu
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Wzmocnienie drzwiczek, ryglowanie 1-punktowe
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Funkcja skrytki: przechowywanie segregatorów, dokumentów, laptopów itp.
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	,,Plecy” – tylna część szafy wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, o grubości 8-12 mm, w kolorze korpusu szafy
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Korpus - wieniec górny widoczny płyty o grubości 18 mm i dolny za drzwiczkami szafy  wykonany z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą ABS o grubości 2-3 mm w kolorze płyty, odporną na uderzenia mechaniczne
	
	
	**…………..
	tak/ nie*

	
	
	Szafa wyposażona w cokół dolny, stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy, w zakresie minimum 15 mm, bez potrzeby odsuwania lub podnoszenia mebla
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Uchwyty**
	
	
	
	

	
	
	Kolorystyka:*
Korpus/obudowa, półki, tylna część szafy – szary, fronty - kolory jasnego drewna (brzoza/klon/akacja) lub zbliżony
	
	
	
	**…………..

	
	
	Spełnia wymogi europejskiej klasy higieny E1
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Posiada atest PZH
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Zgodne z normami technicznymi dla mebli biurowych i innych****
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	
	
	

	
	
	
  
	
	 
 

	
	
	Dokumenty do załączenia wraz z ofertą:	
	
	
	
	

	
	
	- próbnik materiałów okleina, sklejka
(próbnik powinien być opisany i wskazywać element z oferty, którego dotyczy)
	
	Stanowi zał. do oferty 
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	flipchart-tablica

	

	
	Podstawa jezdna (kółka z systemem blokowania), regulowana wysokość
	4
 
	Sala konferencyjna, sala coworkingu
	 **…………..
	tak/ nie*

	
	
	Wymiary: możliwość zawieszenia  papieru w formacie  A1, ok. 74 x 106 cm.
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Powierzchnia magnetyczna - suchościeralna (na markery do tablic białych i magnesy).
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Istnieje możliwość zawieszenia bloku A1, poprzez odpowiednie ustawienie rozstawu haków. W zestawie: elementy montażowe
	
	
	**…………..
	tak/ nie*

	
	
	Możliwość wysunięcia, dodatkowych ramiom w celu przypięcia do tablicy więcej arkuszy papieru
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Markery (4 kolory) do tablic białych, gąbka i magnesy w zestawie
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Rama aluminiowa zapewnia stabilizację oraz podnosi estetykę produktu, półka na gąbkę
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	15
	kanapa modułowa 

	
	 
 
	Wymiary modułu (+/- 2 cm): siedzisko szerokość/głębokość min. 60x60 cm, wys. siedziska do 47 cm, wysokość z oparciem do 85 cm; 
	10 modułów
 
	 
 Sala kreatywności, jadalnia/hall
	 **…………..
	tak/ nie*

	
	
	Nóżki metalowe wys. ok 5 cm, pasujące do wystroju sali kreatywności
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Siedziska i oparcia jako osobne elementy; możliwość łączenia poszczególnych modułów za pomocą łączników stabilizujących - sąsiadujące elementy nie przesuwają się
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Siedziska i oparcia wyprofilowane, miękkie
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Tapicerka o wysokiej wytrzymałości na ścieranie (powyżej 200 tys. cykli w skali Martindala), gęsta, regularna struktura tkania
	
	
	 **…………..
	tak/ nie*

	
	
	- Tapicerka odporna na plamy i zabrudzenia,
- PilIing według normy EN ISO 12945-2, wynik 4,
- Odporność koloru na światło w skali 1 - 8 według normy EN ISO 105 -B02, wynik 5-7,
- Odporność koloru na ścieranie w skali 1 - 5 według normy EN IS0 105x12(mokre/suche), wynik 4-5,
 - Trudnopalność (papieros, zapałka) EN1021 P1&2  
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Kolorystyka tapicerki:**
4 moduły (do jadalni) - kolorystyka tapicerki „zielony melanż” (tkanina złożona ze splotu nitek o różnych barwach, w tym różnych odcieni zieleni), ostatecznie dający efekt koloru „żywego” zielonego nawiązujący  do koloru z broszury LCB, korespondujący z tapicerką krzeseł konferencyjnych, 
6 modułów  (sala kreatywności) kolorystyka nawiązująca do logo LCB (czerwony, żółty, granat - melanż (tkanina złożona ze splotu nitek o różnych barwach, w tym różnych odcieni )), zgodnie z aranżacją Sali kreatywności
	
	
	
	**…………..

	
	
	Spełnia wymogi europejskiej klasy higieny E1
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Posiada atest PZH
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Zgodne z pozostałymi normami technicznymi dla mebli biurowych i innych****
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	
	
	

	
	
	   [image: Znalezione obrazy dla zapytania kanapy moduÅ�owe  do biur][image: Podobny obraz][image: Podobny obraz]
 
 

	
	
	Dokumenty do załączenia wraz z ofertą:	
	
	
	
	

	
	
	- próbnik materiałów okleina, sklejka
(próbnik powinien być opisany i wskazywać element z oferty, którego dotyczy)
	
	Stanowi zał. do oferty 

	
	
	- próbnik tapicerki 
(próbnik powinien być opisany i wskazywać element z oferty, którego dotyczy)
	
	Stanowi zał. do oferty 
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	pufa
	
	
	
	
	

	
	
 
 
 
	Wymiary (+-20mm): szerokość/głębokość min. 40/40 cm, min. wys. 40 cm; mogą być różne kształty
	6
 
 
 
 
	Sala kreatywności
 
 
 
 
	 **…………..
	tak/ nie*

	
	
	Stelaż wykonany z płyty wiórowej, płyty pilśniowej, litego drewna
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Tapicerowane tkaniną o odporności na ścieranie min 200.000 cykli Martindale lub równoważna
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	U chwyty do przenoszenia, możliwość łączenia/zsuwania razem
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	- Tapicerka odporna na plamy i zabrudzenia,
- PilIing według normy EN ISO 12945-2, wynik 4
- Odporność koloru na światło w skali 1 - 8 według normy EN ISO 105 -B02, wynik 5-7
- Odporność koloru na ścieranie w skali 1 - 5 według normy EN IS0 105x12(mokre/suche), wynik 4-5,
 - Trudnopalność (papieros, zapałka) EN1021 P1&2  
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Kolorystyka:**
nawiązująca do logo LCB (czerwony, żółty, granat - melanż” (tkanina złożona ze splotu nitek o różnych barwach, w tym różnych odcieni)), zgodnie z aranżacją Sali kreatywności
	
	
	 
 
 **…………..
	**…………..

	
	
	Spełnia wymogi europejskiej klasy higieny E1
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Posiada atest PZH
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Zgodne z pozostałymi normami technicznymi dla mebli biurowych i innych****
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	 Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	
	 
	

	
	
	[image: https://admin.centrumkrzesel.pl/web/uploads/zdjecia/pufa-vancouver-oto-vos-2733.jpeg]
	
	
	

	
	
	Dokumenty do załączenia wraz z ofertą:	
	
	
	
	

	
	
	- próbnik tapicerki 
(próbnik powinien być opisany i wskazywać element z oferty, którego dotyczy)
	
	Stanowi zał. do oferty 
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	 fotel wiszący typu kokon

	










	
 
 
 
 
 
 
 
	Wymiary maksymalne ze stelażem 210x120x90 cm
wymiary siedziska – wysokość maks. – 130 cm, szerokość 80-90 cm, głębokość – 70-80 cm
	2










	Sala kreatywności










	 
 
 
 **…………..
	**…………..

	
	
	stelaż stalowy, stojący, malowany proszkowo; trwały, podstawa ramy w kształcie koła (średnica ok. 100 cm) zapewniający bezpieczne i stabilne użytkowanie fotela, średnica rury 45mm i grubość ścianki 3,5mm
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Kokon w formie plecionki  (oplot technorattanowy)
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Wyposażony w miękką i wygodną poduszkę, poduszka lub poszewka możliwa do prania
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Obciążenie 150 kg
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Kolorystyka*** 
Fotel szary + rama szara + poduszka szara
	
	
	 
 **…………..
 
 
 
 
 
	tak/ nie*

	
	
	 Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	
	
	

	
	
	[image: FOTEL BUJANY OGRODOWY KOSZ WISZÄ�CY HUÅ�TAWKA LEÅ»AK][image: Podobny obraz]
 
 
 
 
	
	
	
	

	
	
	Dokumenty do załączenia wraz z ofertą:	
	
	
	
	

	
	
	- próbnik materiałów okleina, sklejka
(próbnik powinien być opisany i wskazywać element z oferty, którego dotyczy)
	
	Stanowi zał. do oferty 
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	stoliki (typu kawowego)

	
	
	Wymiary: min. 50x50
	2










	Sala kreatywności, jadalnia/hol
	**…………..
	tak/ nie*

	
	
	Płyta wiórowa, sklejka, laminowana
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Konstrukcja lekka, wytrzymała, Stelaż stołów wykonane są z profili stalowych malowanych proszkowo
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Blat o grubości min 2 cm, odporny na zabrudzenia w tym wodoodporny – nie powodujący purchawek
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Kolorystyka*: blat odcienie szarości – korespondujący z pozostałym wyposażeniem jak biurko, stoły, regał, itp.
	
	
	**…………..
	**…………..

	
	
	Spełnia wymogi europejskiej klasy higieny E1
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Posiada atest PZH
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Zgodne z normami technicznymi dla mebli biurowych i innych****
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	         Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	
	
	

	
	
	[image: Znalezione obrazy dla zapytania stolik kawowy do pomieszczeÅ� biurowych]

	
	
	Dokumenty do załączenia wraz z ofertą:	
	
	
	
	

	
	
	- próbnik materiałów okleina, sklejka, laminat HPL min 0,7 mm
(próbnik powinien być opisany i wskazywać element z oferty, którego dotyczy)
	
	Stanowi zał. do oferty 
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	Regał
	
	
	
	
	

	
	
	Płyta wiórowa, sklejka, laminowana
	2
	Sala kreatywności
	**…………..
	tak/ nie*

	
	
	2 półki, wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, 
• o grubości minimum 18mm
Półki mocowane na stałe
Brak tylnej ścianki
	
	
	
	**…………..

	
	
	Wieniec górny i dolny wykonany z płyty o grubości 25- 28 mm. 
Wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą ABS o grubości 2-3 mm, w kolorze płyty, odporną na uderzenia mechaniczne. 
Wieniec dolny wyposażony w 4 kółka (kółka dla wykładzin PCV), z możliwością ich zablokowania 
	
	
	
	**…………..

	
	
	Kolorystyka:*
korpus/obudowa, półki - szary – korespondujący z pozostałym wyposażeniem jak biurko, stoły, regał, itp.
	
	
	**…………..
	**…………..

	
	
	Spełnia wymogi europejskiej klasy higieny E1
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Posiada atest PZH
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Zgodne z normami technicznymi dla mebli biurowych i innych****
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	
	
	

	
	
	[image: https://media.castorama.pl/media/catalog/product/cache/0/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/R/e/Regal_Form_Mixxit_3-komorowy_108_x_39_x_33_cm_bialy-113148-252662_2.jpg]
	
	
	
	

	
	
	Dokumenty do załączenia wraz z ofertą:	
	
	
	
	

	
	
	- próbnik materiałów okleina, sklejka
(próbnik powinien być opisany i wskazywać element z oferty, którego dotyczy)
	
	Stanowi zał. do oferty 
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	Stolik cateringowy
	
	
	
	
	

	
	
	Wymiary:
rozłożony (ø x szer.): ok. 80, wysokość:  110cm 
złożony (dł. x szer. x wys.): ok. 140 x 80 x 5cm
waga: ok. 9kg
grubość blatu ok. 5 cm
	4
	jadalnia
	**…………..
	tak/ nie*

	
	
	Blat stolika wykonany jest z tworzywa sztucznego
Stelaż metalowy malowany proszkowo 
Gumowe nóżki niwelujące hałas i zapobiegające rysowaniu podłogi
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Blokada uniemożliwiająca jego samoczynne złożenie się, stabilny
	
	
	**…………..
	tak/ nie*

	
	
	Blat wodoodporny w kolorze szarym,  łatwy do czyszczenia
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Wyposażony w elastyczny pokrowiec ściśle przylegający, dopasowany do rozmiarów stolika, kolor szary (co najmniej zbliżony do koloru wyposażenia - kolorystyka*), nie wymagający prasowania, plamoodporny
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	
	
	

	
	
	[image: https://meblecateringowe.pl/104-large_default/80362-stol-cateringowy-koktajlowy-fi84110cm.jpg] [image: https://meblecateringowe.pl/106-thickbox_default/80362-stol-cateringowy-koktajlowy-fi84110cm.jpg] [image: https://pracowniahoreca24.pl/userdata/gfx/1a65c897dd6835969887d7513a39c994.jpg]

	
	
	Dokumenty do załączenia wraz z ofertą:	
	
	
	
	

	
	
	- próbnik materiałów okleina, sklejka
(próbnik powinien być opisany i wskazywać element z oferty, którego dotyczy)
	
	Stanowi zał. do oferty 

	21
	Zestaw mebli do jadalni/na taras

	




	 
	Lekkie, wytrzymałe, odpowiednie także na zewnątrz; odporne na warunki atmosferyczne (promieniowanie UV, deszcz, wiatr, temperatury niskie i wysokie itp.) i zabrudzenia, nóżki antypoślizgowe; 
	 2 zestawy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 Jadalnia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 
 **…………..
	tak/ nie*

	
	
	Wykonane np. z polipropylenu i włókna szklanego; możliwość sztaplowania
	
	
	
	tak/ nie*

	
	
	Krzesła (+-50 mm):
Rozmiar: Szerokość: ok. 50-60 cm, Długość: 60 cm, Wysokość: 85/95 cm
Wysokość siedziska:	ok. 45 cm
Wysokość podłokietnika: ok. 65 cm
Waga:	ok. 3-4 kg
Materiał krzesła: Rama/stelaż: Stal, Oparcie: Plastik, Tekstylen/technorattan, Siedzisko: Plastik, Tekstylen/technorattan Podłokietnik: Korek, Stal
Rama stalowa proszkowana
Kolor: czarny/szary (kolorystyka*)
	
	
	**…………..
	**…………..

	
	
	Stół (+-50 mm):
blat wymiary 80x80
wysokość – ok. 75 cm
imitacja desek – materiał polywood
Konstrukcja:  stal proszkowana/aluminium/żywica syntetyczna (polipropylen)
Kolor: czarny/szary (kolorystyka*)
	
	
	
	**…………..

	
	
	Zdjęcie poglądowe lub rysunek poglądowy:
	
	
	
	

	
	
	 [image: https://dlh.pl/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/130x97/bde0422a4280ba7a704c4fe5cee05568/l/y/lynx_table_3.jpg][image: KrzesÅ�o BREDSTEN czarny] [image: StÃ³Å� kwadratowy Nardi Clip 70 Antracite]
	
	
	 
	

	
	
	Dokumenty do załączenia wraz z ofertą:	
	
	
	
	

	
	
	- próbnik materiałów okleina, sklejka
(próbnik powinien być opisany i wskazywać element z oferty, którego dotyczy)
	
	Stanowi zał. do oferty 

	Wizualizacje rozmieszczenia wybranych elementów wyposażenia w następujących pomieszczeniach ****

	
	
	- biura (3 typy)
	
	Stanowi zał. do oferty nr 1.1, 1.2 oraz 1.3

	
	
	- sala kreatywności
	
	Stanowi zał. do oferty nr 1.4

	
	
	- sala konferencyjna
	
	Stanowi zał. do oferty nr 1.5

	
	
	- sala coworkingu
	
	Stanowi zał. do oferty nr 1.6


* Kolorystyka mebli: Kolory zgodne/korespondujące z całym wyposażeniem. 
Kolor szary oraz kolory jasnego drewna (brzoza/klon/akacja) lub zbliżony. 

** Kolorystyka tapicerki, rodzaj tkaniny Kolor tapicerki zielony melanż (tkanina złożona ze splotu nitek o różnych barwach, w tym różnych odcieni zieleni), ostatecznie dający efekt koloru „żywego” zielonego, nawiązujący do koloru z broszury LCB, 
Typ/rodzaj tkaniny korespondujący z tapicerką pozostałych mebli tapicerowanych (kanapa, pufa, krzesło, fotel obrotowy). Oprócz zielonego w gamie zaproponowanych w specyfikacji znajdują się jeszcze szary, czerwony, żółty, granat (wszystkie melanż) – kolory korespondujące z logo LCB. 

Ostateczne określenie odcieni w podanej wyżej kolorystyce dla mebli  oraz koloru i rodzaju tkaniny dla tapicerki do ustalenie z Zamawiającym po wyłonieniu wykonawcy.
[bookmark: _GoBack]
*** Uchwyty: metalowe, nowoczesne, kształt do ustalenia z Zamawiającym.

****Normy techniczne dla mebli biurowych i innych 
Normy techniczne dla mebli biurowych i innych – zgodne z polskimi normami i przepisami prawa.

***** Wizualizacje rozmieszczenia wybranych elementów wyposażenia w następujących pomieszczeniach (rzut z góry i z boku, format A3):

1. Biuro małe 
2. Biuro duże
3. Biuro podmiotu zarządzającego
4. Sala kreatywności
5. Sala konferencyjna
6. Sala coworkingu

UWAGA: Zamawiający zastrzega, że: 
a) wizualizacje pomieszczeń muszą być zgodne z zaoferowanym  przez Wykonawcę wyposażeniem pomieszczeń, co do wszystkich parametrów. Jeżeli Wykonawca do oferty przedstawi wizualizacje pomieszczeń nie przedstawiające wyposażenia zaoferowanego przez Wykonawcę w Formularzu oferowanego wyposażenia, oferta Wykonawcy zostanie na podstawie art., 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp odrzucona.
b) Jeżeli Wykonawca przedstawi do oferty wizualizacje pomieszczeń z wyposażeniem niespełniającym minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego w szczegółowym opisie technicznych przedmiotu zamówienia, oferta Wykonawcy zostanie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp odrzucona. 





....................................................................................
	  (pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do
 		       składania oświadczeń woli)


……………………………..,dnia………………………..2019 r.
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